**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Sejačka na presný výsev*** |
| ***Obstarávateľ:*** | AGROBAN s.r.o., 160, 980 21 Bátka,  IČO: 36 046 558 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: *Sejačka na presný výsev*** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | 12 riadkový hydraulicky sklopný rám, ťahaná |
| 2. | Medziriadková vzdialenosť 75/80 |
| 3. | Prepravná šírka 3 metre |
| 4. | Kontrola výsevu |
| 5. | Kapacita prihnojovania 3500 l |
| 6. | GPS vypínanie riadkov |
| 7. | Hydraulické značkovače |
| 8. | Pneumatický systém výsevu |
| 9. | Hydraulické značkovače |
| 10. | Výsevné jednotky :  - Náhon pomocou elektromotora  - systém zavesenia jednotiek - paralelogramom |
| 11. | * odhrňovač hrúd |
| 12. | * dvojdiskový výsevný systém |
| 13. | * postranné široké kolesá , regulujúce hĺbku siatia v osi bodu dopadu osiva, škrabky |
| 14. | * zadné prítlačné kotúče z dvoch naklonených kôl, uchytené v guličkových ložiskách |
| 15. | * rukoväť pre nastavenie hĺbky, pôsobiaca na výšku postranných kôl |
| 16. | * stupnica hĺbky zapravenia |
| 17. | * plastový, vysoko odolný zásobník na osivo, obsah 52 l |
| 18. | * nezávislé nastavenie výsevku na jednotlivých jednotkách |
| 19. | * ISOBUS kompatibilita |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |