|  |
| --- |
| **Príloha č. 1a*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Cisterna – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |
| --- |
| **Názov : cisterna 18.000 l** |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Objem cisterny | Min.18.000 l |  |
| Povrchová úprava( špeciálny náter odolný voči DAM ) | Áno |  |
| Nápravy – 2 BOGIE odpružené HD / zadná riaditeľná | Áno |  |
| Pneumatiky 4 ks | 710/50/R 26,5 |  |
| Kompresor | 11000 l / min. |  |
| Pohon kompresora | PTO |  |
| Hmotnosť stroja | 8000 kg |  |
| Požadovaný výkon traktora | 200 koní |  |
| Dvojokruhový brzdový systém | Áno |  |
| Príprava na uchytenie aplikátorov | Áno |  |
| Oceľový nosný rám cisterny | Áno |  |
| Kompresor s poistným ventilom | Áno |  |
| Plavákový ventil v hornej časti nádrže | Áno |  |
| Prepadová nádrž | Áno |  |
| Mechanická oporná noha | Áno |  |
| Elektrický systém 12 V | 12 V |  |
| Hydraulické otváranie vypúšťacieho ventilu vzadu | Áno |  |
| Reflexné štítky a povinné osvetlenie na premávku po pozemn. komunikáciách | Áno |  |
| Pripojenie K80 | Áno |  |
| Predĺženie blatníkov, lapače nečistôt na blatníkoch, zakladacie kliny | Áno |  |
| Kardanový hriadeľ | PTO |  |
| Hydraulicky poháňané závitovkové miešanie vhodné pre močovinu / DAM | Áno |  |
| Rebrík | Áno |  |
| 4“ nerezové výpustné ventily – zadný ventil ovládaný hydraulicky  | Áno |  |
| 4“ sacia hadica 6m ( 3m + 3m ) s hasičskou prípojkou  | Áno |  |
| 2“ výpustný ventil | Áno |  |
| 2“ plniaca hadica ( 6m ) | Áno |  |
| Horný hydraulický otvárateľný poklop Ø 420mm | Áno |  |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača