**František Rybár – Rybárova farma**

Brezová 3, 942 01 Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Mobilné zariadenie na prípravu postrekov a čistenie obalov** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Vinylesterová nádrž | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Objem | min. 20 000 l |  |
| 3. | Zabudovaný savoznak odolný voči agresívnym látkam | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Min. 3 x vlnolam | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Horný plniaci otvor s deklom s možnosťou plnenia z vrchu | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Podvozok a náprava dimenzovaná na objemové zaťaženie prepravovanej kvapaliny 1,35kg/l | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Riadená zadná náprava | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Vzduchovo odpružené nápravy s nosnosťou | Min. 28 t |  |
| 9. | Kolesá | Min. rozmer 710/50r26,5 |  |
| 10. | Čerpadlo s výkonnosťou | Min. 3 850 l/min.  pri 540 ot./min. |  |
| 11. | Všetky potrubia vedúce kvapalinu z nerezovej ocele priemeru | Min. 150 mm |  |
| 12. | Všetky šupátka s nerezovým listom ovládané pneumaticky alebo hydraulicky | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Nezávislé nerezové vyprázdňovacie potrubie s nerezovou klapkou | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Možnosť nasávať, vytláčať a miešať kvapalinu cirkuláciou | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Možnosť prečerpávať kvapalinu bez vstupu do nádrže | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Možnosť plynulého ovládania výtlačného množstva | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Blatníky plastové s odkladacími priestorom na bandasky | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Odkladací priestor na bandasky vzadu po celej šírke stroja s min. rozmermi: 2800mm x 600mm | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Pochôdzna plošina so zdvíhateľným zábradlím na cisterne | Vyžaduje sa |  |
| 20. | Podkladacie kliny 2ks | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Kardan homokinetický | Vyžaduje sa |  |
| 22. | LED pracovné osvetlenie | Vyžaduje sa |  |
| 23. | Zmiešavacie zariadenie objemu 30 l na primiešavanie kvapalín, granulátov alebo práškov na princípe venturiho trubice | Vyžaduje sa |  |
| 24. | Možnosť oplachu obalov z chémie podľa platných noriem | Vyžaduje sa |  |
| 25. | Integrovaná nádrž na čistú vodu | Min. objem 280 l |  |
| 26. | Odstredivé čerpadlo s pohonom od hydromotora na funkcie zmiešavacieho zariadenia a oplachu | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: