|  |
| --- |
| **Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov****Názov zákazky:** Obstaranie technológie pre skladovacie kapacity spoločnosti MPconnect s.r.o.**Procurement of technology for the storage capacities of MPconnect s.r.o.****Projekt**: Modernizácia skladovacích kapacít spoločnosti MPconnect s.r.o.“Project: Modernization of the storage capacities of the company MPconnect s.r.o." |
| **Obchodné meno spoločnosti:****Business name of the company:** |
| **Adresa uchádzača:****Address:** |
| **IČO:** | **DIČ:**  | **IČ DPH****VAT number** |
| **Kontaktná osoba:****Contact person** |  |
| **Telefón:****Telephone** | **e-mail:** |
|  ***„Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým logickým celkom, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“***"Fill in only the lines belonging to the logical totals for which you are submitting a price offer. Do not change the document format!' |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny**

**Technical specifications and unit prices**

**Logický celok č. 1 – Manipulačná technika skladu**

**Logical unit no. 1 – Warehouse handling technique**

|  |
| --- |
| * 1. **Elektrický paletový vozík 3 kolesový – 1ks**

**1.1) 3-wheel electric pallet truck – 1pcs** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*****Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
| 3 kolesový 3 wheels | ÁNO / NIEYES/NO |
| Výška zdvihu min. 5,5 mStroke height min. 5.5 m |  |
| Nosnosť max. 2000 kg Load capacity max. 2000 kg |  |
| Rozmer palety 1200x1000x750 mm Pallet size 1200x1000x750 mm | ÁNO / NIEYES/NO |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPHTotal price without VAT |
| **Elektrický paletový vozík 3 kolesový****3-wheel electric pallet truck** | **1 ks****1pcs** |  |  |
| **Výrobca\*****Manufacturer \*** |  |
| **Typové označenie\*****Type designation \*** |  |

**\* doplňte/** **fill in**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device**

|  |
| --- |
| * 1. **Elektrický paletový vozík 4 kolesový – 1ks**

**1.2) 4-wheel electric pallet truck- 1pcs** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
| 4 kolesový 4 wheels | ÁNO / NIEYES/NO |
| Výška zdvihu min. 5,5 mStroke height min. 5.5 m |  |
| Nosnosť max. 2000 kg Load capacity max. 2000 kg |  |
|  |  |
| Rozmer palety 1200 x 1000x750 mm Pallet size 1200x1000x750 mm | ÁNO / NIEYES/NO |
|  | MnožstvoQuantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPH Total price without VAT |
| **Elektrický paletový vozík 4 kolesový****4-wheel electric pallet truck** | **1 ks****1pcs** |  |  |
| **Výrobca\*****Manufacturer \*** |  |
| **Typové označenie\*****Type designation \*** |  |

**\* doplňte/ fill in**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device**

**Logický celok č. 2 – Systém váh**

|  |
| --- |
| **2) – Systém váh – 1 ks****2) - Weighing system** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*****Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
|  |  |
| Váživosť max. 3 kg Weighing capacity max. 3 kg |  |
| Presnosť váženia: pri hmotnosti od 0-1,5 kg: min. od 0,1 – max. 0,5 g Weighing accuracy: for weight from 0-1.5 kg: min. from 0.1 - max. 0.5 g |  |
| Presnosť váženia: pri hmotnosti od 1,5 – 3 kg: min. 0,6 – max. 1 gWeighing accuracy: for weight from 1.5 - 3 kg: min. 0.6 - max. 1 g |  |
| Rozmer plošiny 300-350 x 200-260 x 50-90 mmPlatform dimensions 300-350 x 200-260 x 50-90 mm |  |
| Krytie min. IP67Coverage min. IP67 |  |
| Aplikačný kit Average Weight Control (H6) Average Weight Control Application Kit (H6) | ÁNO / NIEYES/NO |
| UNICOM rozhranie Ethernet pre UniCOM (B9)UNICOM Ethernet interface for UniCOM (B9) | ÁNO / NIEYES/NO |
| Napájanie štandardne 110/240 VPower supply standard 110/240 V | ÁNO / NIEYES/NO  |
|  | Množstvo Quantity | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPHTotal price without VAT |
| **Systém váh****Weighing system** | **1 ks****1pcs** |  |  |
| **Výrobca\*****Manufacturer \*** |  |
| **Typové označenie\*****Type designation \*** |  |

**\* doplňte/fill in**

**\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia**

**\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device**

**Logický celok č. 3 – Drevené boxy**

|  |
| --- |
| **3) Drevené boxy – 3000 ks**3)Wooden boxes 3000 pcs |
| **Technický údaj - požadovaný parameter****Technical data - required parameter** | **Splnenie podmienky / Ponúkané parametre \*\*****Fulfillment of the condition / Offered parameters \*\*** |
| Základná výbava:Basic equipment: |
|  |  |
| Rozmer 1100-1300 x 900-1100 x 650-850 mmDimensions 1100-1300 x 900-1100 x 650-850 mm  |  |
| Objem min. 0,7 m3Volume min. 0.7 m3 |  |
| Nosnosť min. 310 kg Load capacity min. 310 kg |  |
|  | Množstvo  | Jednotková cena bez DPHUnit price without VAT | Cena spolu bez DPHTotal price without VAT |
| **Drevené boxy****Wooden boxes** | **3000 ks****3000 pcs** |  |  |
| **Výrobca\*****Manufacturer \*** |  |
| **Typové označenie\*****Type designation \*** |  |
| **\* doplňte/fill in****\*\* vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia****\*\*select relevant or fill in the parameter of the offered device** |  |  |

V/In ........................................., dňa /day ..................

 podpis a pečiatka uchádzača,

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača

applicant's signature and stamp,

respectively person authorized to act on behalf of the applicant