**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Nakladač pre ŽV***  |
| ***Prijímateľ:*** | Rudolf Michalovský - SHR , Nový Svet 59, 985 45 LátkyIČO: 50205650 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno a sídlo:***  |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |
| --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** |
| Mechanizmus na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3 m  |
| PARAMETRE, KONŠTRUKCIA MECHANIZMU: |
| Max. výkon motora  | min. 130 ks |
| Preklápacie zaťaženie pri plnom vytočení | Min 6t |
| Počet prevodových stupňov vpred  | Min.4 |
| Užitočné zaťaženie  | Min. 3,2t |
| Výška nakladania( spodná hrana lopaty rovnobežná so zemou) | Min. 3,5m |
| Stály náhon na všetky kolesá | áno |
| Hydrostatické riadenie | áno |
| Riadenie zalamovaním rámu | áno |
| Ventilácia a klimatizácia kabíny | áno |
| Maximálna rýchlosť | Min 35 km/h |
| Stierač predného , zadného skla | áno |
| Indikátor preťaženia | áno |
| Pneumatiky  | 20,5 R25 |
| Lopata na hnoj s pridržiavačom | áno |
| Pneumaticky odpružená sedačka | áno |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |