**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Plošný mulčovač 6m*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD Veľká Hradná, a.s., Veľká Hradná 145, 91324 Veľká Hradná,  IČO: 31436641 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH?*** | Áno / nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Plošný mulčovač – 6 m** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | polonesený min. trojrotorový mulčovač |
| 2. | Pracovná šírka - min. 6 m |
| 3. | Robustná konštrukcia – povrchová úprava plášťa - žiarovo zinkovaná |
| 4. | Pracovné orgány - horizontálne uložené nože - 4 ks na každom rotore |
| 5. | Počet nožov – min. 12 ks, plus samostatne rovné nože - 2 ks na rotor (sada kukurice) |
| 6. | Istenie - trecia spojka, voľnobežná spojka |
| 7. | Ťažné oje - do dolného závesu |
| 8. | Kroková stredná náprava a jednoduché bočné nápravy |
| 9. | Kardán - štandardný - 21 drážkový |
| 10. | Typ závesu - oko 50 mm |
| 11. | Vstupné otáčky -1000 ot/min |
| 12. | Predné protiostrie |
| 13. | Protiriadkovacia clona |
| 14. | Zvýšená ochrana pancierovaním do kamenitých podmienkov |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |