**ČH KE- stroje a zariadenia gastro**

POL. NÁZOV MNOŽSTVO

01 **Elektrická varná doska 2-platňa** 1 ks

Elektrické varidlo z nerezovej ocele s okrúhlymi liatinovými

platňami s výkonom 2 x 2,6 kW 7 - polohový prepínač pre

nastavenie tepla. Aktiváciu ohrevu signalizuje oranžový LED

indikátor na ovládacom paneli. Varné zóny sú vybavené

automatickým bezpečnostným termostatom, ktorý sa vypne v

prípade, že je použitá nevhodná panvica alebo nie je

umiestnená žiadna panvica. LED diódy pre overenie správnej

činnosti prístroja.

rozmer: 400x730x250mm

5,2kW

01a **Podstavec pod technológiu** 1 ks

Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm

typ: otvorený

rozmer: 400x665x620mm

03 **Elektrická fritéza** 1 ks

Elektrická fritéza. Zaoblená 1 vaňa s objemom 15 litrov. Šikmá

vaňa pre lepšie vypúšťanie oleja. Termostat pre reguláciu

teploty v rozmedzí 100°C a 180°C a manuálnym

bezpečnostným resetovaním termostatu. Kontrolka prevádzky.

Vyberateľný filter, kôš, veko a vypúšťací ventil.

Objem vane: 1 x 15 litrov

1 spodná mriežka

Napájanie: VAC 400-3N 50/60H

rozmer: 400x730x870mm

12kW

400V-3N-50Hz

04 **Opekacia platňa s hladkým povrchom** 1 ks

Opekacia platňa s hladkým povrchom, s nožom na čistenie

povrchovej dosky

Napájanie: VAC400-3N 50/60Hz

rozmer: 600-730-250mm

7,5kW

400V

04a **Podstavec pod technológiu** 1 ks

Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, -60 cm

rozmer: 600x665x620mm

05 **Pracovná plocha k technológií neutrálna** 1 ks

pracovná plocha k technológii

rozmer: 800-730-250mm

05a **Podstavec pod technológiu** 1 ks

Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304 - 800 mm

rozmer: 800x665x620mm

06 **Neutrálna plocha manipulačná** 1 ks

Neutrálna manipulačná plocha z ocele AISI 304 nerezu bez

šuplíka,

horný plát z 2 mm hrúbky nerezového plechu

Rozmer: 400-730-250 [mm]

06a **Podstavec pod technológiu** 1 ks

Podstavec pod technológiu z ocele AISI 304, - 40 cm

typ: otvorený

rozmer:400x665x620

07 **Odsávač pár nástenný s osvetlením** 2,34 m2

Nástenný odsávač pár s osvetlením - celonerezový tukové filtre,

bez ventilátora a bez regulácie otáčok. Nerezový plech : 0,8mm.

rozmer:2300x1200mm

07a **Odsávač pár nástenný s osvetlením** 1,44 m2

Nástenný odsávač pár s osvetlením - celonerezový tukové filtre,

bez ventilátora a bez regulácie otáčok. Nerezový plech : 0,8mm.

rozmer: 2300x1200mm

08 **Chladiaci stôl s drezom** 1 ks

drez nad agregátom

1 dvere so zásuvmi pre GN

3 zásuvky pre GN 1/1-150

rozmer: 1260x700x900mm

0,14-0,25kW

230V

09 **Pracovný stôl** 1 ks

Jednoduchý, celonerezový, bez odkl. Police

hrúbka prac. dosky 40 mm

výška zadného lemu 40 mm

rozmer:1900 x 700 x 850mm

10 **Pod stolová mraznička** 1 ks

Mechanické ovládanie . Ručné odmrazovanie .

Otváranie dverí: vpravo a reverzibilné .

Mraziace zásuvky 1 široký + 1 úzka zásuvka, priehľadný plast .

Skladacie priestor (y): číry plast, 1 . Mraznička úžitkový objem:

63 l .

Nohy s kolieskami: nastaviteľné nohy . 84,7x49,4x49,4cm . A+ .

Biele prevedenie

Objem mrazničky 63 l

rozmer: 550x600x850mm

0,77kW

13 **Chladiaci stôl** 1 ks

1 dvere

3 zásuvky pre GN 1/1-150

celonerezové prevedenie

rozmer: 1260x700x900mm

0,14-0,25 kW

230 V

13a **Mobilný holdomat** 1 ks

skriňa na udržiavanie hotových pokrmov v GN

nízkoteplotná príprava potravín

mobilný holdomat na kolieskach

kapacita 8 x GN1/1

teplotný rozsah: 30° - 120° C

vzdialenosť medzi zásuvmi: 70 mm

štandardné vybavenie: bočné vsuvky pre rošty

rozmer:550x740x1000mm

1kW

230/50V

18 **Pracovný stôl s posuvnými dverami** 1 ks

Stôl s posuvnými dverami a 2 policami, a zadným lemom,

nerezový, s drezom vľavo 2-3 GN. Výška zadného lemu 40mm.

Hrúbka pracovnej dosky 40mm. Hrúbka plechu 0,8mm.

Rozmer stola : 1600 x 700 x 850mm.

19 **Teplý most s policou** 1 ks

Teplý most, hĺbka 300mm

s policou

rozmer:1000x350x450mm

0,4-0,8kW

230V

20 **Pracovný stôl s posuvnými dverami** 1 ks

Stôl s posuvnými dverami a 2 policami, a zadným lemom,

nerezový, s drezom vľavo 2-3 GN. Výška zadného lemu 40mm.

Hrúbka pracovnej dosky 40mm. Hrúbka plechu 0,8mm.

rozmer stola : 1600 x 700 x 850mm.

21 **Pracovný stôl špeciálny** 1 ks

hrúbka pracovnej dosky 40mm

výška zadného lemu 40mm

posuvné dvere, 2 police

rozmer: 1300x700x850mm

22 **Polica na stôl** 1 ks

stolová polica celonerezová - 2 police

rozmer:1000 x 350mm

23 **Umývací stôl bez police** 1 ks

Umývací stôl nerezový s drezom, bez police

- bez krytovania

- vaňa lisovaná

- rozmer vane: 500x400x250/300mm

-rozmer stola: 1500 x 700 x 850mm

24 **Pracovný stôl** 1 ks

Jednoduchý, celonerezový, s policou

drevené opláštenie

hrúbka prac.dosky 40 mm

výška zadného lemu 40 mm

rozmer:1500 x 700 x 850mm

25 **Samoobslužná chladiaca vitrína +2/+12 °C** 1 ks

pultová chladiaca vitrína , so zabudovaným agregátom

celá z nereze 18/10, izolačné dvoj sklo , zabudovaný agregát,

statické chladenie vzduchu, chladivo R404 A

Osvetlenie: 21 W

váha vitríny: 77 kg

rozmer: 1302x620x640mm

320W

25a **Pracovný stôl** 1 ks

Jednoduchý, celonerezový, s policou

drevené obloženie

rozmer: 1300 x 700 x 850mm

26 **Pracovný stôl** 2 ks

Jednoduchý, celonerezový

s policou drevené obloženie

rozmer: 600 x 700 x 850mm

27 **Výdajný ohrevný pult s režónom** 1 ks

Elektrický výdajný ohrevný pult

drevené obloženie

v spodnej časti režón so zasúvacími dvierkami

zváraná vaňa - veľkosť 3GN 1/1

rozmer:1200x700x900mm

4 kW 230V

28 **Pracovný stôl** 1 ks

Pracovný stôl jednoduchý, celonerezový, s odkladacou policou.

Drevené obloženie

Výška zadného lemu: 40mm, hrúbka pracovnej dosky : 40mm,

hrúbka plechu 0,8mm

rozmery : 1200x700x850mm

29 **Pokladničný pult otvorený** 1 ks

pokladničný pult so zásuvkou

drevené obloženie

rozmer: 1500x700x850/900mm

32 **Umývací stôl bez police** 1 ks

Umývací stôl nerez.

dvojdrez po 500x400x250/300 mm

bez police bez batérie a bez sifónu

rozmer: 1300 x 700 x 850mm

32a **Sprcha stojanková k umývadlu** 1 ks

stojanková sprcha k umývadlu s batériou zo stola, s úchytom

na stenu, výška min. 120cm, ramienko s pákovým uzáverom,

vyrovnávacia pružina.

35 **Regál biely - 5 políc** 1 ks

regál, 5 políc

rozmer: 800x500x2000mm

36 **Dopravný vozík s 2 policami** 2 ks

Dopravný vozík s 2 policami.

Nerezový vozík servírovací - 2 policový,0,8 mm plech.

Rozmer: 800x500x860mm

37 **Výlevka** 1 ks

Kombinovaná výlevka celonerez. s batériou

rozmer: 500 x 700 x 850mm

38 **Umývací stôl nerezový** 1 ks

rozmer vane: 600x450x250/300mm

vaňa lisovaná

bez krytovania

rozmer stola: 1500x700x850mm

39 **Batéria páková** 1 ks

pripojenie vody 3/8“

spúšťanie pomocou dlhej páky

40 **Policová zostava** 1 ks

4 police

bez krytovania

rozmer: 1400x600x1700mm

41 **pracovný stôl** 1 ks

Pracovný stôl jednoduchý, celonerezový, s odkladacou

policou. Výška zadného lemu: 40mm, hrúbka pracovnej dosky :

40mm, hrúbka plechu 0,8mm

rozmer stola: 1680 x 700 x 850 mm

42 **Pracovný stôl** 1 ks

Pracovný stôl jednoduchý, celonerezový, s odkladacou policou.

Výška zadného lemu: 40mm, hrúbka pracovnej dosky : 40mm,

hrúbka plechu 0,8mm

rozmery stola: 1200x600x850mm

43 **Pracovný stôl** 1 ks

Pracovný stôl jednoduchý, celonerezový, s odkladacou

policou. Výška zadného lemu: 40mm, hrúbka pracovnej dosky :

40mm, hrúbka plechu 0,8mm,

rozmery : 1200x600x850mm

44 **Drez zváraný** 1 ks

Zváraný celonerezový, drez bez police

zadný lem

nohy drezu: L profil

rozmer: 1000x600x850mm

45 **Stojanková sprcha k umývadlu** 1 ks

stojanková sprcha k umývadlu s batériou zo stola, s úchytom

na stenu, výška min. 120cm, ramienko s pákovým uzáverom,

vyrovnávacia pružina.

46 **Policová zostava - plné police** 1 ks

Polica celonerezová jednoduchá

4 plné police

rozmer: 600x600x1500mm

47 **Dráha na tácky** 8,1 m

Dráha na tácky celonerezová, guľatá trúbka s priemerom

:30mm, 4x trúbka

dĺžka kusu: 1000mm

dlžka celku: 8100mm

49a **Chladiaca skriňa** 1ks

farba oceľ/biela, bjem 554l, kompresor:

Spôsob chladenia -dynamické.

Spôsob odmrazovania -automatické

Vonkajší teplotný displej

Počet poličiek 5, z toho 4 nastaviteľné, materiál poličiek -drôtené s plastovým povrchom

Nosnosť políc 60 kg

podlahový rosť na prepravky.

Teplotný rozsah v chladiacej časti + 1 ° C Do + 15 ° C.

Pracovná teplota okolia + 10°C do 43°C.

Spotreba pre ventilovanú verziu 359kWh/rok.

Rozmer: 750x730x1640

1.5 A/150 W

220/240 V

49b **Mraziaca skriňa** 1 ks

obsah 513 l, 14 šuplíkov

digitálny ukazovateľ teploty

statické chladenie

spotreba: 1,2 kWh/deň

teplotný rozsah: -14°C až - 28°C

okolitá teplota: +10°C až +38°C

množstvo k zmrazeniu 30 kg/24h

hmotnosť 105 kg

rozmer:750x760x1730mm

52 **Regál biely - 5 políc** 1 ks

regál biely 5 políc. Striekaný kovový. Nosnosť police 150 kg.

Rozmer : 1200x400x1500mm.

53 **Regál biely - 5 políc** 1 ks

regál biely 5 políc. Striekaný kovový. Nosnosť police 150 kg.

Rozmer : 1200x400x1500mm

54 **Opláštenie drevom – predné**