**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | Vákuová narážacia linka s automatickým podávaním a zásobníkom umelých čriev s detektorom kovov |
| ***Obstarávateľ:*** | **ISTERMEAT a.s.**  Povodská cesta č.14, 929 01 Dunajská Streda |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. Vákuová narážacia linka s automatickým podávaním a zásobníkom umelých čriev a detektorom kovov | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| 1. | Rám stroja | nerezový |  |
| 2. | Hygienický dizajn, trieda ochrany: | min. IP 65 |  |
| 3. | Max. ot. šneku: | min. 450 o/ min. |  |
| 4. | Násypka | min. 350 litrová |  |
| 6. | Zabudovaná výveva | min. 40 m3/ h |  |
| 7. | Pohon šnekov | min. 13,1 kW AC - Servo |  |
| 8. | Výkon: | min. 22 kW |  |
| 9. | Preklápacie zariadenie na štandardné vozíky | 200 l |  |
| 10. | Rezacia hlava in line a so separatorom pevnych častíc |  |  |
| 11. | Párovacie zariadenie na párovanie na rovnakú dĺžku a gramáž s automatickým zásobníkom umelých čriev s dávkovanim, pomocou dvoch oddeľovacích reťazí s fixnou dĺžkou porcie |  |  |
| 12. | Navešovacie zariadenie - dĺžka | min. 4m |  |
| 13. | Detekcia konca prírodného čreva |  |  |
| 14. | Detekcia prasknutého čreva |  |  |
| 15. | Navliekačka prírodnych čriev |  |  |
| 16. | Výkon | min. 220 kusov/min párkov 60g s toleranciou váhy -+2% |  |
| 17. | Kontrolná váha prepojená s narážkou na automatickú úpravu dávkovania plničky |  |  |
| 18. | Automatické navliekanie umelých čriev, poloautomatická aplikácia pre prírodné črevá |  |  |
| 19. | Dvojitá, revolverová narážacia hlava na dávkovanie, s pomocou dvoch oddeľovacích reťazí s fixnou dĺžkou porcie |  |  |

|  |
| --- |
| 1. Detektor kovov potrubný |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
| Pipeline | 2,5 Pipeline so stojanom s koleckami |  |
| Priemer potrubia: | 2,5" (57 mm) |  |
| Vyradenie | 2,5" |  |
| Krytie | IP69K |  |
| Príslušenstvo | etalón 3 ks, bez napäťové kontakty, štandard svetelná a akustická signalizácia, zakrytovanie, PVS - povinné skúšky MD v nastavenom čase |  |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |