**František Rybár - Rybárova farma**

Brezová 3, 942 01 Šurany

IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855

Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Kombinovaný kyprič** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Pracovný záber stroja | 10 m |  |
| 2. | Hmotnosť stroja | Min. 8 500 kg |  |
| 3. | Prepravná šírka | Max. 3 m |  |
| 4. | Priemer drobiacich valcov | Min. 330 mm |  |
| 5. | Počet drobiacich valcov | Min. 2 rady |  |
| 6. | Zrovnávacia lišta | Min. 2 rady |  |
| 7. | Pružinovo istené radličkové sekcie | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Oporný valec Crosskill | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Priemer oporného valca | Min. 400 mm |  |
| 10. | Univerzálny podvozok agregovaný s kombinovaným kypričom a diskovým podmietačom | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Hmotnosť podvozku | Min. 2 500 kg |  |
| 12. | Záves podvozku | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Dopravné značenie | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Dvojokruhové vzduchové brzdy | Vyžaduje sa |  |
| 15. | Extra výmená sekcia: Pérové dlátové sekcie | Vyžaduje sa |  |
| 16. | Hydraulicky ovládané kypriče stôp traktora | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Čelná smykovacia lišta nastavovacia mechanicky | Vyžaduje sa |  |

V prípade konkrétnych technických označení zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: