Príloha č. 1: Záväzná technická špecifikácia

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** Ťahaný predsejbový kompaktor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** |  |
| **1 –** „**Ťahaný predsejbový kompaktor**“ | | |
| **A/ pracovné orgány** | | |
| Kypriče stôp | Áno |  |
| Predný páskový hydraulický smyk | Áno |  |
| Lištový valec | Max. 370 mm |  |
| Šípové radličky v dvoch radoch | Áno |  |
| Smyková lišta | Áno |  |
| Croskill valec | Áno |  |
| Finish valec | Áno |  |
| **B/ Istenie** | | |
| Istenie mechanické | áno |  |
| **C/ Ostatné parametre** | | |
| Počet radlíc | Max. 32 ks |  |
| Pracovný záber | Max. 800 cm |  |
| Prepravná šírka | Max. 295 cm |  |
| Pracovná hĺbka | Do 12 cm |  |
| Prepravná šírka | Max. 295 cm |  |
| Osvetlenie | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |