Príloha č. 1: Záväzná technická špecifikácia

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

**na predmet zákazky / technická špecifikácia:** „Tanierové brány“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** |  |
| **1 – Tanierové brány** | | |
| Pracovný záber | Max. 7,5 m |  |
| Prepravná šírka | Max. 3 m |  |
| Ťahaný stroj | Áno |  |
| Dve sekcie zubových tanierov | Min. 60 ks tanierov |  |
| Taniere uložené na silentblokoch | Áno |  |
| Priemer tanierov | Max. 510 mm |  |
| Hrúbka tanierov | Min. 6,00 mm |  |
| Utláčací valec (dvojitý U valec) - priemer | Max. 600 mm |  |
| * hydraulicky sklopný do prepravnej polohy | Áno |  |
| Kolesá nápravy | 550/45 – 22,5 |  |
| Deflektory na pravej aj ľavej strane | Áno |  |
| Hĺbka spracovania | 5 – 12 cm |  |
| Osvetlenie | Áno |  |
| Vzduchové brzdy | Áno |  |
| Pracovná rýchlosť | Do 14 km/h |  |
| Hmotnosť stroja | Do 6880 kg |  |
| Pripojenie k traktoru – oko s priemerom | 71 mm |  |
|  |  |  |