Príloha 1 k č. p.: PPZ-OOO2-2024/030059- 013

**OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium Policajného zboru, odbor ochrany objektov, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Adresa: Prezídium Policajného zboru, odbor ochrany objektov, Račianska 45, 812 72 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: mjr. MVDr. Martina Kollárová

Telefón: 09610 518 05

E-mail: martina.kollarova2@minv.sk

Názov zákazky:

Náhradné komponenty pre systémy kontroly vstupu s príslušenstvom

Druh zákazky: tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 42961100-1 Systémy riadenia prístupu

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: predmet zákazky nie je rozdelený na časti

Opis predmetu zákazky:

Náhradné komponenty pre systémy kontroly vstupu s príslušenstvom v nasledovnom sortimente a množstve:

| pol. č. | Názov | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lokálny komunikačný server kompatibilný s lokálnym komunikačným serverom eSeries EB-2/B spolu so zdrojom - prevedenie na stenu | 2 |
| 2. | Bezkontaktný snímač kompatibilný s bezkontaktným snímačom AXR 110 spolu s krytom | 11 |
| 3. | Bezkontaktný snímač kompatibilný s bezkontaktným snímačom eReader ER310/B + spolu s krytom (sieťová prístupová čítačka) + rozšírenie licencie prístupu MV SR | 39 |
| 4. | Bezkontaktná karta kompatibilná s bezkontaktnou kartou Desfire EV3, 13,56 MHz + Unique 125 kHz s možnosťou potlače | 2800 |
| 5. | Bezkontaktná čítačka kompatibilná s multifrekvenčnou bezkontaktnou čítačkou USB TWN4 (125 kHz + 13,56 MHz) | 12 |
| 6. | Elektromagnetický zámok dverový s konzolou kompatibilný s MEX 430 + spolu s montážnym držiakom elektromagnetu s konzolou MBAX | 6 |
| 7. | Dverová lišta typu EMZ kompatibilná so dverovou lištou typu EMZ a signalizáciou P300PR RYS | 2 |
| 8. | Nízkoodberový elektromagnetický dverový zámok kompatibilný s nízkoodberovým elektromagnetickým dverovým zámkom 12V Befo 11221 | 23 |
| 9. | Inverzný elektrický zámok dverí so signalizáciou kompatibilný s inverzným elektrickým zámkom 12V Befo 321211 | 14 |
| 10. | Nízkoodberový otvárač dverí kompatibilný s  nízkoodberovým otváračom dverí 10 až 12V 118-A71 | 5 |
| 11. | Lineárny zálohový zdroj kompatibilný s AWZG2-12V-3A-C  | 6 |
| 12. | Prepúšťací zámok kompatibilný s prepúšťacím zámkom SEBURY W4 | 5 |
| 13. | Tlačidlo priameho ohrozenia kompatibilné s tlačidlom priameho ohrozenia DMN 700G + spolu s inštalačnou škatuľou na omietku zelenej farby | 10 |
| 14. | Náhradné sklíčko kompatibilné s náhradným sklíčkom do tlačidla priameho ohrozenia DMN 700G+krabička | 30 |
| 15. | Odchodové tlačidlo kompatibilné s odchodovým tlačidlom ENTRY REX ABK + spolu s inštalačnou škatuľou na omietku | 6 |
| 16. | Vstupná kamera videovrátnika kompatibilná so vstupnou kamerou videovrátnika DS-KB2421-IM  | 1 |
| 17. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8113-WME1 | 2 |
| 18. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8213-WME1 | 2 |
| 19. | Kamera videovrátnika kompatibilná s kamerou videovrátnika DS-KV8413-WME1 | 1 |
| 20. | Monitor videovrátnika kompatibilný s monitorom vidovrátnika DS-KH8350-WTE1 | 8 |
| 21. | Stojan vnútornej jednotky kompatibilný so stojanom vnútornej jednoty Hikvision DS-KABH8350-T | 4 |
| 22. | Stojan vnútornej jednotky kompatibilný so stojanom na vnútornú jednotku DS-KABH6320-T  | 4 |
| 23. | IP videovrátnik kompatibilný s IP videovrátnikom DS-KIS602 (sada obsahuje: kamera DS-KD8003-IMEI/+SURFACE RÁM, monitor: DS-KH6320WTE, POE SWITCH: DS-3E0105P-E/M) | 23 |
| 24. | Vstupná vonkajšia kamera 2-vodičová kompatibilná so vstupnou vonkajšou kamerou 2-vodičovou DS-KD8003-IME2 -,1 tlačidlový modulárny systém | 11 |
| 25. | Ochranný kryt kompatibilný s ochranným krytom DS-KABD8003-RS1 - pre DS-KD8003-IME2 | 25 |
| 26. | Povrchový rámček kompatibilný s povrchovým rámčekom DS-KD-ACW1 -povrchová montáž - letecký hliník  | 11 |
| 27. | Video - audio distribútor kompatibilný s video - audio distribútorom DS-KAD706 - pre 2-vodičový systém 24VDC, bez zdroja | 13 |
| 28. | Napájací zdroj s montážou kompatibilný s napájacím zdrojom EXHDR6024 - na DIN lištu, Vstup: 85~264VAC, Výstup: 24VDC / 2,5A | 12 |
| 29. | Monitor videovrátnika 7" kompatibilný s monitorom DS-KH6320-WTE2 -, 2-vodičová jednotka s WiFi, modulárny systém | 10 |
| 30. | IP monitor videovrátnika – vnútorná jednotka kompatibilná s IP monitorom videovrátika – vnútornou jednotkou DS-KH6320-WTE1 - modulárny systém | 3 |
| 31. | PoE injektor kompatibilný s  PoE injektorom , 30W, 48V, 802.3af, PD Autodest., 2x GbE LAN | 5 |
| 32. | Switch kompatibilný so switchom Tenda PoE switch – 4x PoE 802.3af/at, 10/100Mbps, 63W | 4 |
| 33. | Switch kompatibilný so switchom Tenda WebSmart Gigabit PoE AT Switch, 8x Poe AF/AT 10/100/1000Mbps, 2xSFP 1 Gbps          | 4 |
| 34. | Switch kompatibilný so switchom TP-link TL-SG1008P, PoE switch 8-portový | 10 |
| 35. | Páska kompatibilná s páskou pre Datacard CR 805 – CMYK Ribbon na 1000 kariet 513107-001 | 1 |
| 36. | Retransferová fólia kompatibilná s  retransferovou fóliou pre Datacard CR 805 na 1000 kariet, 513157-002 | 2 |
| 37. | Laminátor kompatibilný s laminátorom Dura Gard 1.0 mil pre Datacard CR 805 na 300 kariet, 514910-501 | 5 |
| 38. | Páska kompatibilná s páskou pre Datacard CD 800, YMCKT color Ribbon Kit na 250 kariet, 535700-001-R010 | 8 |
| 39. | Laminátor kompatibilný s laminátorom pre Datacard CD 800, Dura Gard 1 mil. Clear na 300 kariet, 508785-501 | 2 |
| 40. | Dverná povrchová jednotka kompatibilná s dvernou povrchovou jednotkou Hikvision Ds-KD8003-IME1  | 11 |
| 41. | Kódový zámok kompatibilný s kódovým zámkom AEI DK-2832 BL | 12 |
| 42. | Ovládací panel kompatibilný s ovládacím panelom Cominfo touch panel 3+P pre 3 turnikety s funkciou PANIK | 2 |

Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentnými výrobkami, ktoré budú mať rovnaké alebo lepšie požadované kvalitatívne, rozmerové a účelové parametre ako je uvedené v tejto časti podkladov.

Verejný obstarávateľ žiada o predloženie indikatívnej cenovej ponuky, do ktorej požaduje zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zákazky (dopravné náklady, nakládku a vykládku materiálu a pod.)

Požadujeme lehotu viazanosti ponuky po dobu 2 mesiacov od lehoty na predkladanie ponúk.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.

Požaduje sa predloženie indikatívnej cenovej ponuky v štruktúre: jednotková cena v EUR bez DPH, cena za položku celkom v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, cena za položku celkom v EUR s DPH a vlastný návrh plnenia na predmet zákazky.

Kritérium: Najnižšia cena.

Podmienky týkajúce sa objednávky: Výsledkom verejného obstarávania môže byť objednávka.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe objednávky.

Hlavné miesto dodania tovaru: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor ochrany objektov Prezídia Policajného zboru, Račianska 45, 812 28 Bratislava

 Dátum a čas na predkladanie ponúk: do **29. 04. 2024 do 12.00**

Žiadame, aby dodávateľ:

* bol výrobca alebo distribútor výrobcu alebo spoločnosť, ktorá vykonáva technické služby - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízie alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí,
* predložil platnú licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo platný certifikát autorizovaného distribútora alebo prehlásenie výrobcu,
* dodal ku každému typu technického prostriedku prehlásenie o zhode a potrebné licencie pri dodávke materiálu,
* ďalej požadujeme od dodávateľa poskytnúť technickú podporu pri riešení problémov s dodaným tovarom.

Spôsob predkladania indikatívnej cenovej ponuky:

„formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>

Kontaktná osoba**:** mjr. MVDr. Martina Kollárová

V Bratislave dňa 19. apríla 2024 pplk. Mgr. Marián Stanček

 riaditeľ