**Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov**

Na základe Žiadostí o vysvetlenie/doplnenie dokumentácie z verejného obstarávania na dodanie stavebných prác **„Stavebné úpravy objektu senníka“,** Vám posielame vysvetlenie súťažných podkladov.

**Otázka:**

1. Dobrý deň, je možné zameniť požadovaný plech TR 32/207/0,63 za plech T35 popr. T50, nakoľko je Vami požadovaný rozmer neštandardný a ,môže byť problém s dodaním?

**Odpoveď**: Je možné zameniť profil Tr. plechu na T35/0,65 mm.

**Otázka:**

2. Dobrý deň,

Prosím Vás o spresnenie položky č. 20 a 21. Môže obstarávateľ špecifikovať o akú sieť sa má jednať? Môže obstarávateľ špecifikovať kde a ako má byť sieť namontovaná?.

**Odpoveď:** Drátená sieť pozinkovaná, oko 20 x 20 mm a hrúbku drôtu 2 mm.

**Otázka:**

3. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie položky č.6 (vo výkaze výmer 97908-

2120 Poplatok za kontajner) o aký druh kontajnera stavebného odpadu sa jedná – aký má objem

v m3.

**Odpoveď**: Bežný kontajner o objeme 5 m3

**Otázka:**

4. Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie špecifikácie položky č.21 (vo výkaze

výmer 313 110220 Sieť drôtená) aký je rozmer siete, veľkosť oka a priemer drôtu.

**Odpoveď**: Drátená sieť pozinkovaná, oko 20 x 20 mm a hrúbku drôtu 2 mm.

**Otázka:**

5. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresu alebo vysvetlenie k položke

č.29 (vo výkaze výmer 553448270 Vráta oceľové výplň plech 500x500cm), aký je to typ vrát,

hrúbka výplne, povrchová úprava a kovanie

**Odpoveď**: Vráta budú krídlové uchytené v jestvujúcej oceľovej zárubni (ak tam nie je bude nová). Plechy budú vsadené do oceľových rámov krídiel. Hrúbka plechovej výplne cca 2 mm zavetrená zvnútra jaklovými profilmi. Povrchová úprava 2 x polyuretánovým náterom.

**Otázka:**

6. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie výkresu alebo vysvetlenie k položke

č.30 (vo výkaze výmer 553 448280 Vráta oceľové výplň plech 500x540cm), aký je to typ vrát,

hrúbka výplne, povrchová úprava a kovanie:

**Odpoveď:**

Vráta budú krídlové uchytené v jestvujúcej oceľovej zárubni (ak tam nie je bude nová). Plechy budú vsadené do oceľových rámov krídiel. Hrúbka plechovej výplne cca 2 mm zavetrená zvnútra jaklovými profilmi. Povrchová úprava 2 x polyuretánovým náterom.

Vzhľadom k doplneniu tohto vysvetlenia sa lehota na predkladanie ponúk predlžuje do 17.05.2024 do 10:00 hod. V prípade, ak ste už predložili cenovú ponuku a na základe tohto vysvetlenia ju potrebujete prepracovať, je potrebné cenovú ponuku stiahnuť a následne opätovne predložiť.

**Vplyv zmeny na ostatné dokumenty v SP:**

* príloha č. 3 - Výzva na predkladanie ponúk – upravená lehota na predkladanie ponúk
* Súťažné podklady – upravená lehota na predkladanie ponúk

.......................................................

Ing. Martin Tibenský

konateľ