Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | AGRO SEKULE s.r.o. |
| IČO : | 46526480 |
| Sídlo: | Čsl. tankistov 300/A 843 53 Bratislava - Záhorská Bystrica |
| Názov / predmet zákazky: | Hala na uskladnenie sena a slamy |

|  |
| --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Hala na uskladnenie sena a slamy |
| Množstvo: | 2 ks |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa:  ÁNO / NIE |
| Hlavná nosná konštrukcia haly vyhotovená z oblúkového rámu a z materiálov minimálnej hrúbky materiálu 1,9 mm (priemer rúry minimálne 84 mm) a 1,4 mm (priemer rúry minimálne 47 mm) |  |
| Konštrukcia haly s oblúkovou oceľovou konštrukciou s pozinkovaním |  |
| Maximálne rozpätie medzi jednotlivými priehradami 2,1m |  |
| Minimálna šírka haly 12,0 m |  |
| Minimálna výška haly 6,0 m |  |
| Minimálna dĺžka haly 29,7 m |  |
| Vstup do haly mechanickými vrátami, otváranými mechanickým navijákom a to na prednej aj zadnej strane haly |  |
| Minimálna šírka vrát 3,9 m a výška vrát minimálne 4,4 m |  |
| Minimálna gramáž plachty 850 g/m2 |  |
| Doprava do sídla spoločnosti |  |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky: Hala na uskladnenie sena a slamy

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| Hala na uskladnenie sena a slamy |  |

Uchádzač predložením ponuky a fotografie (napr. produktový katalóg, poprípade fotodokumentáciu) deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

 podpis štatutárneho zástupcu