**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Názov predmetu zákazky:** | **Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia** |
| **2.** | **Predmet zákazky:**  | Predmetom tejto zákazky je lezecké vybavenie pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách.Lezecké vybavenie a prostriedky osobného zabezpečenia sú určené na vykonávanie záchranných prác a iných činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore. |
| **3.** | **CPV kód:** | 39540000-9 Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie18931100-5 Batohy18444111-4 Ochranné prilby18424000-7 Rukavice |
| **4.** | **Miesto dodania, lehota dodania a ostatné požiadavky spojené s predmetom zákazky:** | 1. Miesto dodania: Centrálny sklad ZB HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
2. Lehota dodania do 3 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy
3. dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania
4. Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
5. Tovar bude dodaný jednorazovo, tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
7. Tovar v položkách č. 1,2,5,6,10,13,23,24,25,26,27 nemôže byť starší ako 12 mesiacov od dátumu výroby
8. Vzorky – verejný obstarávateľ vyzve úspešné uchádzača v rámci súčinnosti na uzatvorenie zmluvy aby predložil vzorky z každého typu po 1 ks. **Vzorky nesmú byť staršie ako 12 mesiacov od dátumu výroby a musia byť dodané aj s kompletnou dokumentáciou v slovenskom alebo českom jazyku.** Vzorky budú zaslané a dresu: Ministerstvo vnútra SR, Sekcia verejného obstarávania, Pribinova 2, 812 72 Bratislava. Identifikačné údaje zásielky „lezecký materiál“.
9. Veľkostný sortiment pri položkách 1,3 – verejný obstarávateľ pošle víťaznému uchádzačovi presný počet veľkostného sortimentu najneskôr do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 |
| **5.** | **Záručná doba:**  | Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu min. 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. |
| **6.** | **Predkladanie ponuky a jednotlivé položky predmetu zákazky:** | Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa. Uchádzač uvedie: názov ponúkaného výrobku – výrobcu/značku a typové označenie, presnú špecifikáciu ponúkaného výrobku, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru týchto súťažných podkladov. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Celotelový pracovný postroj pre zachytenie pádu, lanový prístup a pracovné polohovanie** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 100 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) vlastnosti** |
| 1. Postroj pre polohovanie, zostup, výstup a záchranu.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Plne nastaviteľný úväz na zachytenie pádu s polstrovaným bedrovým pásom, nohavičkami a ramennými popruhmi.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Ramenné popruhy musia byť spojené s bedrovým pásom, karabínou a sponou v zadnej časti.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť osadenia hrudného blokantu.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Rýchlo zapínacie spony spájajúce nohavičky a bedrový pás postroja.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pripojovacie ramenné body pre záchranu z úzkych priestorov (EN 1497 alebo ekvivalent).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Predné a zadné naväzovacie body pre zachytenie pádu (EN 361 alebo ekvivalent).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Predný naväzovací bod na pripojenie zlaňovacích pomôcok alebo polohovanie (EN 813, EN 358 alebo ekvivalent).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Postranný bod pre polohovanie s možnosťou nastavenia polohy (EN 358 alebo ekvivalent).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. 2 veľké pútka na materiál + 4 textilné pútka pre tašky s náradím.
 | (Doplní uchádzač) |  |
| 1. Rovný zadný naväzovací bod neprekáža pri nosení batohu alebo dýchacieho prístroja (EN 361 alebo ekvivalent).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Váha maximálne do 2 415g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Veľkostný sortiment podľa požiadaviek objednávateľa (S, M, L, XL).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 2****Prilba pre záchranárov a prácu vo výškach** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 300 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **2.1) vlastnosti** |
| 1. Nastavovací systém zaručuje presné vycentrovanie a optimálnu stabilitu na hlave
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otvory so závitom pre pripevnenie ochranného krytu
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vetracie otvory je možno zatvoriť posuvnými krytmi (v chladných alebo veterných podmienkach).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Postranné sloty pre prichytenie ochrany sluchu.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Sloty pre pripojenie čelového svietidla.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Nastaviteľný pás pod bradou bráni spadnutiu prilby pri náraze v dôsledku pádu - sila pre jeho pretrhnutie musí byť väčšia ako 50 daN (norma EN 12 492 pre horolezecké prilby alebo ekvivalent).
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Veľkosť - nastaviteľná.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť max. do 500 g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Farba: žltá, fluorescenčná s reflexnými páskami.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Možnosť pripevniť na prilbu okuliare, prípadne ochranný štít alebo LED lampu.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Spĺňa všetky voliteľné požiadavky podľa normy EN 397 alebo ekvivalent, pokiaľ ide o tvarovú deformáciu a používanie za nízkych teplôt.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Musí spĺňať normy:

CE EN 124 92 alebo ekvivalent CE EN 397 alebo ekvivalent | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 3****Lezecké rukavice celoprstové** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 500 párov |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **3.1) vlastnosti**  |
| 1. Materiál v kombinácií z: umelá koža, hovädzia koža, nylon, neoprén.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. odolnosťou proti oderu.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. S ochranou dlane proti popáleniu pri zlaňovaní.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Veľkostný sortiment podľa požiadaviek objednávateľa (8,9,10,11)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otvor na zápästí pre karabínu pre uchytenie rukavíc na pútko postroja.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. CE EN 420 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Zapínanie na suchý zips.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farba: čierna alebo béžová alebo kombinácia.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 4****Nôž pre lezca** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 250 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **4.1) vlastnosti**  |
| 1. Otváranie čepele jednou rukou, možnosť otvárania aj v rukaviciach.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dĺžka čepele max. 80 mm.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna váha 83 g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A  |
| 1. Plastová rukoväť.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Čepeľ z nerezovej oceli.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Bezpečnostná poistka proti zavretiu čepele.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 5****Statické lano typ A – nízko prieťažné (technológia SECURE alebo UNICORE).** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1200 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **5.1) vlastnosti** |
| 1. Zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu lana o ostré hrany, sendvičová konštrukcia
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priemer: 11 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Dĺžka: 60 m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 85 g/m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Počet pádov: min. 20
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Rázová sila: 4,3 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Pomerná hmotnosť opletu: 33 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Posuv opletu: 0 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Predĺženie (50 - 150 kg): 4,5 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Zrážateľnosť: 0,8 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna pevnosť: 35 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna pevnosť v uzle: 18 kN / 3 min
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normu EN 1891
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Min. 2 farebné vyhotovenia pre jednu lezeckú skupinu z hľadiska bezpečnej práce na lanovom prístupe s dvomi lanami, pri kladkostrojoch a podobne
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 6****Dynamické lano.** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 400 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **6.1) vlastnosti**  |
| 1. Lano s bezpečnostným faktorom a označením stredu lana
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priemer: 11 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Dĺžka: 60 m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 79 g/m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Rázová sila: 9,1 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Počet pádov: min. 16
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Posuv opletu: 0,4 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Statické predĺženie: 5,3 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Dynamické predĺženie: 31 %
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Uzlovateľnosť: max.1
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normu EN 892 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Min. 2 farebné vyhotovenia
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 7****Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 150 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **7.1) vlastnosti**  |
| 1. Automatický vratný systém rukoväti
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť zaistenia pracovnej polohy bez nutnosti zaistenia zariadenia uzlom
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otočná bočnica s bezpečnostnou západkou
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otočná vačka pre doberanie lana – doberanie bremena, výstup po lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Trecí segment z nerezovej ocele
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť zlaňovania s bremenami max. do 200 kg
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Vhodné pre priemer lana od 10 mm až do 11,5 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A  |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne do 400 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normy:
* EN 12841 typ C, alebo ekvivalent
* EN 341 typ 2 trieda A, alebo ekvivalent
* EN 15151-1 alebo ekvivalent
 | N/A  | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 8****Hrudný blokant** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 200 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. **8.1) vlastnosti**
 |
| 1. Používa sa s ručným blokantom na výstup po lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Kompatibilita so súčasnými postrojmi používaných v HaZZ
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť upevniť do celotelového pracovného postroja
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Ozubený samočistiaci segment z nerezovej ocele
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Plastový výčnelok na poistke pre krátky zostup
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer statického lana od 10 mm až do 13 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer dynamického lana od 8 mm až do 13 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne do 125 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normy:
* EN 12841 typ B, alebo ekvivalent
* EN 567 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 9****Pohyblivý zachytávač pádu** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 700 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **9.1) vlastnosti**  |
| 1. Zachytáva pád a nekontrolovateľné zlanenie
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Automaticky sa zablokuje pri náhlom zrýchlení zariadenia
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť použitia na zvislom a šikmom lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pohyblivosť na lane bez nutnosti obsluhy
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. inštalácia na ktoromkoľvek mieste zaisťujúceho lana bez nutnosti odpojenia zariadenia od karabíny
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Spojovacie rameno robí systém odolný proti pádu pri prechode medzi kotviacimi bodmi
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť manuálneho zablokovania pohybu smerom dole po lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Zariadenie je vybavené dvojitou poistkou chrániacou pred náhodným otvorením
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Súčasťou zariadenia je pohyblivé rameno, na ktoré sa pomocou skrutky pripevňuje tlmič pádu
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer lana od 10 mm do 13 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne do 425 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normy:
* EN 12841 typ A,
* EN 353-2
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 10****Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 700 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **10.1) vlastnosti**  |
| 1. Určený pre pripojenie pohyblivého zachytávača pádu k postroju
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pádovou energiou pohltí pretrhnutie k tomu určených švov na popruhu a tak stlmí tlakový ráz
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Konce sú opatrené chráničmi, ktoré držia spojky v správnej polohe a chránia popruh voči oderu
 | N/A  | (Doplní uchádzač) |
| 1. Tlmič pádu chráni pred poškodením puzdro so zipsom
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Tlmič pádu dĺžky 40 cm, nutná voľná hĺbka 3,5 m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Pre užívateľov, ktorí majú hmotnosť od 50 kg do 130 kg
 | (Doplní uchádzač) | N/A  |
| 1. Tlmič možno použiť pri záchranných situáciách pre dve osoby pre maximálne zaťaženie 250 kg
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne do 205 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normu EN 355 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 11****Blokant pre pravú ruku** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 350 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **11.1) vlastnosti**  |
| 1. So širokou ergonomickou rukoväťou.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť ovládania v rukaviciach.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť pripevniť stúpací popruh.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pripojovacie oko pre umiestnenie súčasne 2 karabín
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. S pripojovacím otvorom na zaistenie lana, prípadne pre spojenie s kladkou.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Musí obsahovať plastový zobáčik pre možnosť krátkeho zostupu po lane.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Musí spĺňať normy:
* CE EN 567 alebo ekvivalent
* CE EN 12 841 B alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pre laná priemerov 8 - 13 mm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 12****Stúpací nastaviteľný popruh** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1200 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **12.1) vlastnosti**  |
| 1. Užívateľovi umožňuje jednoduché nastavenie dĺžky počas použitia od 30 do 170 cm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vyrobený z pomocnej šnúry s priemerom max. 6mm.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Veľký otvor v XP spone dovoľuje pripojenie akejkoľvek karabíny.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť skrátenia dĺžky potiahnutím za voľný koniec šnúry.
 | N/A  | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 13****Dvojitý spojovací prostriedok s integrovaným tlmičom pádu a spojkami s automatickou poistkou zámku a veľkou svetlosťou západky** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 360 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **13.1) vlastnosti**  |
| 1. Maximálna dĺžka s karabínami 120 cm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť max. do 2 340g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí obsahovať integrovaný tlmič pádu.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Zakončenie 2 x automatickými spojkami
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pevnosť v pozdĺžnej osi minimálne 25 kN.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normu:
* CE EN 355.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Svetlosť zámku min. 110 mm.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 14****Spúšťacie zariadenie s kladkou a integrovaným blokantom** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 120 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **14.1) vlastnosti**  |
| 1. Vhodné pre priemer lana od 10,5 mm až do 11,5 mm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Medza pevnosti v ťahu: min. 36 kN.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať normy:
* CE EN 341 alebo ekvivalent
* CE EN 12841/C alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Zlaňovací zariadenie s integrovanou kladkou s blokantom.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pomocne pripojovacie oko - medza pevnosti min.11 kN.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Otvárateľná bočnica s poistkou.
 | N/A  | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 15****Transportná kladka s integrovanou kotviacou doskou** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 120 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **15.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu: CE EN 12278 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodná pre priemery lán 7 mm až 13 mm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť max do 650 g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Kladky s otvárateľnou bočnicou s poistkou.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Využiteľná na lanové traverzy pri záchrane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 16** **Uvoľniteľná dvojitá kladka s blokantom a otočným závesom pre zostavenie kladkostoroja 4:1** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 120 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **16.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu: CE EN 567 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodná pre priemery lán 8 mm až 13 mm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne 800 g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Otvárateľná bočnica s poistkou.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Fazetová kladka s jednosmerným otáčaním.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna medza pevnosti 36 kN.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 17****Kladka vysokej pevnosti a veľkej účinnosti** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 400 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **17.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu: CE EN 12278 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodná pre priemery lán 7 mm až 13 mm.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Účinnosť 95 %.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Hmotnosť max do 185.g.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Pripojovacie oko na 3 karabíny.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna medza pevnosti 36 kN.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 18****Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 2400 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **19.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu: EN 362 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Symetrický oválny tvar
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priečny prierez tvaru písmena H znižuje hmotnosť pri zachovaní rovnakej pevnosti, uľahčuje uchopenie a chráni označenie karabíny proti oderu
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 25 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť v priečnej osi: 8 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 7 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 75 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 19****Spojka – karabína oceľová OK Triple Lock typ X.** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1000 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **19.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu: EN 362 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 38 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť v priečnej osi: 16 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 15 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 20****Spojka - karabína oceľová typ D - Triple Lock** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 2000 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **20.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu: EN 362 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 50 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť v priečnej osi: 13 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 20 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna svetlosť otvorenia: 25 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 21****Spojka - karabína zo zliatiny hliníka typ HMS** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 2000 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **21.1) vlastnosti**  |
| 1. Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 23 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť v priečnej osi: 8 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 8 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Musí spĺňať normy
* EN 362:2004 alebo ekvivalent
* EN 12 275:2013 alebo ekvivalent
* UIAA alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 22****Kotviaca doska stredná (M - 3/5)** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 240 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **22.1) vlastnosti**  |
| 1. Pre optimálne rozloženie sily pri viac bodovom kotvení.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Prehľadné usporiadanie karabín.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otvory pre karabíny minimálne 19 mm.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Pevnosť minimálne 45 kN.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Musí spĺňať Certifikát CE, NFPA 2500 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 23****Pomocná šnúra priemer 6 mm****2 000 m** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1 komplet (2000m)  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **23.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu EN 564, CE alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 24****Pomocná šnúra priemer 3 mm.****2 000 m** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1 komplet (2000m) |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **24.1) vlastnosti**  |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 25****Šitá slučka 60 cm** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1800 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **25.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu
* EN 566 alebo ekvivalent
* EN 795 typ B alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 60 cm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farebné rozlíšenie podľa dĺžky
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna šírka popruhu: 20 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť: 22 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Materiál: polyester
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 60 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 26****Šitá slučka 80 cm** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1800 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **26.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu
* EN 566 alebo ekvivalent
* EN 795 typ B alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 80 cm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farebné rozlíšenie podľa dĺžky
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna šírka popruhu: 20 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť: 22 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Materiál: polyester
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 80 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 27****Šitá slučka 120 cm** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1800 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **27.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu
* EN 566 alebo ekvivalent
* EN 795 typ B alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 120 cm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farebné rozlíšenie podľa dĺžky
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna šírka popruhu: 20 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť: 22 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Materiál: polyester
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 100 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dátum výroby nie starší ako 12 mesiacov
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 28****Oceľová kotviaca slučka 1 m** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 600 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **28.1) vlastnosti**  |
| 1. Musí spĺňať normu
* EN 795 alebo ekvivalent
* EN 354 alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Určená na zaistenie v náročných podmienkach, kde je vysoké opotrebovanie textilných slučiek a lán.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Materiál: oceľové galvanizované lano priemeru max. do 8 mm a dĺžky 1 m, na oboch koncoch zapletené oká, uložená v priehľadnom obale.
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Pevnosť: minimálne 15 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 29****Nožný vak na lano** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 450 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **29.1) vlastnosti**  |
| 1. Možnosť pripnutia o nohu pri použití max. dĺžky lana 40 m priemeru 11 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Objem vaku min. 11 litrov
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Hmotnosť maximálne 250 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. uzatvárací systém, ktorý umožňuje podávanie lana
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.