**Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Názov zákazky:

**„Gemersko-malohontské osvetové stredisko R. Sobota - Rekonštrukcia okien a dverí“**

Rekonštrukcia/výmena starých atypických okien v počte 40 ks a 1 ks atypických dverí za nové **drevené** v budove Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota, na adrese Jesenského 5, Rimavská Sobota.

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

* Demontáž starých atypických okien – 40 kusov
* Demontáž starých atypických dverí – 1 kus
* Likvidácia odpadu
* Zhotovenie, dodávka a osadenie atypických drevených okien, atypických dverí, murárske, maliarske a všetky súvisiace práce

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Technické parametre okien a dverí :

* **okenné krídla drevené s náterom**
* výplň dvojsklo – 4-16-4, Ug 1,1 alebo lepšie
* stavebná hĺbka min.68 mm
* drevo smrek cink 68 (alebo ekvivalent)
* náter DUNKELBRAUN FO12
* **vstupné vchodové dvere s prahom**, výplňová kazeta PUR doska, zasklenie otváravé,

nadsvetlík duplexová lišta, kovanie 5 bodové bezpečnostné štít mosadz – replika pôvodného kovania, mrežu opieskovať, repasovať, povrchovo upraviť náterom, , Uw = 3,0 W/m2.K – pri dverách

Rozmery :

1. Okno 6-dielne 1 550 x 2 150 mm - 6 ks
2. Okno 3-dielne 1 550 x 1 600 mm - 5 ks
3. Okno 2-dielne 1 100 x 1 600 mm - 3 ks
4. Okno 2-dielne 820 x 1 250 mm - 2 ks
5. Okno 2-dielne 820 x 850 mm -2 ks
6. Okno 1-dielne 450 x 320 mm - 1 ks
7. Okno 6-dielne 2 100 x 2 630 mm - 6 ks
8. Vstupné vchodové dvere s prahom 1 900 x 3 500 mm - 1 ks
9. Okno 3-dielne 1 500 x 2 100 mm - 15 ks

Vonkajšie parapety + vnútorné parapety - 80 ks

Prah – 1 ks