**Popis prací**

- demontáž stávajících nástěnek, poliček, obrázků, garníží a přesun nábytku z důvodu malování

- zakrývání nábytku, podlah, lepení oken, zárubní, světel a veškeré zakrytí nemalovaných konstrukcí nebo předmětů

- škrábání omítek v požadované ploše

- zapravení trhlin a nerovností, bandážování, doplnění finálních omítek po oškrábání

- penetrace v požadované ploše a očištění povrchu před penetrací v požadované ploše

- malování 1 vrstvy malby dle specifikace v požadované ploše (V případě barevného malování bude originálně mícháno dle NCS)

- malování 2 vrstvy malby dle specifikace v požadované ploše (V případě barevného malování bude originálně mícháno dle NCS)

- odstranění pásek, fólie, očištění od lepidla

- vrácení nábytku, poliček, obrázků do původního stavu

- finální úklid, vysátí, vytření podlah, utření nábytku a všech předmětů, popřípadě konstrukcí

**Specifikace materiálů**

- páska a fólie profi

- penetrace hloubková akrylátová

- zapravení trhlin - plastická sádra, silikonakryl, stěrkový tmel

- malba disperzní otěruvzdorná za sucha, bělost min. 97%

**Dílčí předávání prací**

- před zahájením prací bude provedena fotodokumentace z důvodu následného předání díla objednateli a vrácení do původního stavu před malováním

- po oblepení a příprava před škrábáním bude objednatel vyzván ke kontrole zakrytí konstrukcí

- po škrábání či broušení celého rozsahu zakázky bude objednatel vyzván ke kontrole oškrábaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

- po zapravení trhlin atd. celého rozsahu zakázky bude objednatel vyzván ke kontrole zapravení, zda odpovídají požadované kvalitě a normě

- po penetraci či impregnaci celého rozsahu zakázky bude objednatel vyzván ke kontrole penetrovaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

- po 1 malbě či nátěru celého rozsahu zakázky bude objednatel vyzván ke kontrole malovaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

- po 2 malbě či nátěru celého rozsahu zakázky bude objednatel vyzván ke kontrole malovaných ploch, které budou přeměřeny, zda odpovídají výkazu výměr

Toto dílčí přádávání nemá vliv na celkové dokončení díla. Týká se i ostatních prací s tím spojených jako jsou nátěry, broušení atd. Každá malovaná konstrukce musí být před dalším technologickým postupem zkontrolována, zda je provedena v požadované kvalitě a dle výkazu výměr. Objednatel bude vyzván vždy 24 hodin dopředu. Výzva musí být podána písemně – stačí emailovou formou.

Před započetím prací budou objednateli dodány technické listy od barev nebo penetrací a to písemně – stačí emailovou formou.