**Soupis požadavků na dodávku 2 ks pohotovostních vozidel**

Vozidlo pro středisko DP ED

1.1. KONCEPCE VOZIDLA A ROZMĚRY

* barva bílá
* délka vozu minimálně 4 000 mm
* užitečný objem nákladového prostoru min. 10,5 m3
* vozidlo kategorie M1 nebo N1 pro řidičský průkaz „B“
* užitečná hmotnost vozidla ≥ 900 kg, celková hmotnost vozidla do 3,5t
* pohon 4x4

1.2. MOTOR, PŘEVODOVKA, JÍZDNÍ VLASTNOSTI

* automatická převodovka
* vznětový motor, objem motoru min. 1 950 cm3
* emisní norma min EURO 6
* min. výkon 100 kW
* konstrukční rychlost min. 100 km/hod
* s posilovačem řízení, multifunkční volant, stavitelný volant – horizontálně i vertikálně
* kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě
* kryt olejové vany motoru

1.3. KABINA ŘIDIČE

* 3místná oddělená dělící přepážkou od nákladového
* nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně
* klimatizace
* uzamykatelná schránka v kabině
* gumové koberce v kabině řidiče
* centrální zamykání s dálkovým ovládáním
* zásuvka 12V + 230V
* zásuvka USB
* elektrické stahování oken
* příprava pro stacionární radiostanici (Motorola MTM 5400)
* parkovací kamera s displejem u řidiče
* elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
* autorádio s HANDSFREE – BLUETOOTH
* airbag spolujezdce pro dvousedadlo

1.4. Přístup do vozidla

* Přední levé a pravé dveře
* zadní dvoukřídlé plné dveře s možností otevření min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů
* boční posuvné dveře vpravo

1.5. NÁKLADOVÝ PROSTOR

* min. délka nákladového prostoru 3 000 mm
* min. šířka nákladového prostoru 1 750 mm
* min. výška nákladového prostoru 1 850 mm
* dostatečné osvětlení nákladového prostoru v LED provedení
* zpevnění podlahy a boků nákladového prostoru (např. překližka s protiskluzovou gumovou podlahovou krytinou, aby se zabránilo poškození vozu nákladem)
* upínací oka v podlaze
* boční stěny v nákladovém prostoru vydřeveny nebo jinak ochráněny

1.6. OSTATNÍ POŽADAVKY

* protiblokovací systém ABS, ASR
* tažné zařízení se zápisem v TP
* přední a zadní lapače nečistot
* povinná výbava
* hasící přístroj, práškový s kovovou spouštěcí armaturou
* rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku
* oranžová majáková rampa v přední části

Vozidlo pro středisko tratě ED

1.1. KONCEPCE VOZIDLA A ROZMĚRY

* barva bílá
* délka vozu minimálně 4 000 mm
* užitečný objem nákladového prostoru min. 10,5 m3
* vozidlo kategorie M1 nebo N1 pro řidičský průkaz „B“
* užitečná hmotnost vozidla ≥ 900 kg, celková hmotnost vozidla do 3,5t

1.2. MOTOR, PŘEVODOVKA, JÍZDNÍ VLASTNOSTI

* manuální převodovka
* vznětový motor, objem motoru min. 1 950 cm3
* emisní norma min EURO 6
* min. výkon 100 kW
* konstrukční rychlost min. 100 km/hod
* s posilovačem řízení, multifunkční volant, stavitelný volant – horizontálně i vertikálně
* kotoučové brzdy na přední i zadní nápravě
* kryt olejové vany motoru

1.3. KABINA ŘIDIČE

* 3místná oddělená dělící přepážkou od nákladového
* nastavitelné sedadlo řidiče – horizontálně i vertikálně
* klimatizace
* uzamykatelná schránka v kabině
* gumové koberce v kabině řidiče
* centrální zamykání s dálkovým ovládáním
* zásuvka 12V + 230V
* zásuvka USB
* elektrické stahování oken parkovací kamera s displejem u řidiče
* elektricky nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka
* autorádio s HANDSFREE – BLUETOOTH
* airbag spolujezdce pro dvousedadlo

1.4. Přístup do vozidla

* Přední levé a pravé dveře
* zadní dvoukřídlé plné dveře s možností otevření min. do 180 stupňů, s aretací 90 stupňů
* boční posuvné dveře vpravo

1.5. NÁKLADOVÝ PROSTOR

* min. délka nákladového prostoru 3 000 mm
* min. šířka nákladového prostoru 1 750 mm
* min. výška nákladového prostoru 1 850 mm
* dostatečné osvětlení nákladového prostoru v LED provedení
* zpevnění podlahy a boků nákladového prostoru (např. překližka s protiskluzovou gumovou podlahovou krytinou, aby se zabránilo poškození vozu nákladem)
* upínací oka v podlaze
* boční stěny v nákladovém prostoru vydřeveny nebo jinak ochráněny

1.6. OSTATNÍ POŽADAVKY

* protiblokovací systém ABS, ASR
* tažné zařízení se zápisem v TP
* přední a zadní lapače nečistot
* povinná výbava
* hasící přístroj, práškový s kovovou spouštěcí armaturou
* rezerva + nářadí na výměnu rezervy včetně zvedáku
* oranžová majáková rampa v přední části
* zadní oranžová LED naváděcí světelná alej směrovatelná