|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| O11400 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné

(smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Materiál rámu – smrek cink
 | 5 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – exitujúci parapet po celej dĺžke budovy, parapet sa nerealizuje
* Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent

(farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).* Celoobvodové kovanie.
 | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O21400 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné

(smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Materiál rámu – smrek cink
 | 5 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent

(farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).* Celoobvodové kovanie.
 |
| O31600 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné

(smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Materiál rámu – smrek cink
 | 21 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), z toho na 3 oknách už existujúci parapet po celej dĺžke budovy (na 18 oknách zrealizovať parapet)

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent

(farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).* Celoobvodové kovanie.
 |
| O42350 X 1750 |  | * Plastové okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla sklopné
* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm
* Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1,
 | 16 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prisbôsobiť existujúcim vonkajším parapetom)* Vnútorný parapet – plastový š.160 mm (preveriť na stavbe),
* Farba krídla s rámom: hnedá

(farbu prispôsobiť už existujúcim novým plastovým oknám alebo pôvodným oknám).* Celoobvodové kovanie.
 |
| O51150 X 1200 |  | * Plastové okno otv-sklopné
* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm
* Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1
* Potrebné zväčšiť stavebný otvor, pôvodná veľkosť 1150x600mm, zväčšiť smerom k podlahe
 | 4 |
| O6900 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné

(smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Materiál rámu – smrek cink
 | 8 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), z toho na 6 oknách už existujúci parapet po celej dĺžke budovy (na 6 oknách zrealizovať parapet)

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),

Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)* Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent

(farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).* Celoobvodové kovanie.
 | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O5800 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla otv-sklopné

(smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).* Zasklené izolačným dvojsklom,
* Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1
* Materiál rámu – smrek cink
 | 4 |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky).