|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| O1  1400 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla otv-sklopné   (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).   * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Materiál rámu – smrek cink | 5 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – exitujúci parapet po celej dĺžke budovy, parapet sa nerealizuje * Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent   (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).   * Celoobvodové kovanie. | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O2  1400 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla otv-sklopné   (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).   * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Materiál rámu – smrek cink | 5 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent   (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).   * Celoobvodové kovanie. |
| O3  1600 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla otv-sklopné   (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).   * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Materiál rámu – smrek cink | 21 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), z toho na 3 oknách už existujúci parapet po celej dĺžke budovy (na 18 oknách zrealizovať parapet)   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent   (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).   * Celoobvodové kovanie. |
| O4  2350 X 1750 |  | * Plastové okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla sklopné * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm * Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1, | 16 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prisbôsobiť existujúcim vonkajším parapetom)   * Vnútorný parapet – plastový š.160 mm (preveriť na stavbe), * Farba krídla s rámom: hnedá   (farbu prispôsobiť už existujúcim novým plastovým oknám alebo pôvodným oknám).   * Celoobvodové kovanie. |
| O5  1150 X 1200 |  | * Plastové okno otv-sklopné * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm * Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1 * Potrebné zväčšiť stavebný otvor, pôvodná veľkosť 1150x600mm, zväčšiť smerom k podlahe | 4 |
| O6  900 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla otv-sklopné   (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).   * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Materiál rámu – smrek cink | 8 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), z toho na 6 oknách už existujúci parapet po celej dĺžke budovy (na 6 oknách zrealizovať parapet)   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Vnútorný parapet – drevený š.160 mm (preveriť na stavbe),   Farba: hnedá (prispôsobiť existujúcim vonkajším parapetom parapetom)   * Farba krídla s rámom: silnovrstvová lazúra Adler alebo ekvivalent   (farbu prispôsobiť už existujúcim novým dreveným oknám).   * Celoobvodové kovanie. | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O5  800 X 2500 |  | * Drevené okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla otv-sklopné   (smer otvárania upresniť s objednávateľom, predbežne smerom dnu).   * Zasklené izolačným dvojsklom, * Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 * Materiál rámu – smrek cink | 4 |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky).