|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| O1  2400 X 2100 |  | * Plastové okno 4krídlové,  Horné dve krídla otv-sklopné,  Dolné dve krídla sklopné * Zasklené izolačným trojsklom, * Umax zasklenia 0,7 W.m2.K-1, * S teplým dištančným rámčekom, * Min. 6komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 80 mm * Umax rámu 1,1 W.m-2.K-1, * **Žalúzie – interiérové, celotieniace, retiazkové, horizontálne  (na 48 okien).** | 101 | * Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 220 mm (preveriť na stavbe), * Vnútorný parapet – PVC š.190 mm (preveriť na stavbe), * Farba krídla s rámom: biela, * Farba žalúzií: biela, * Celoobvodové kovanie. | Okná a dvere sú znázornené z vnútorného pohľadu |

**V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň odvoz a zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky) a všetky ďalšie súvisiace práce. V cene je aj zameranie.**