**Dispečerská konzola (dispečerský softvér):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná úprava** | **Hodnota / charakteristika** |
| Počet | 1 ks |
| Špecifikácia | Dispečerská konzola musí zahŕňať minimálne:   * 1 x Server s pripojením minimálne 4 klientov v konvenčnom režime * Možnosť pripojenia k minimálne 4 prevádzačom PR900 súčasne * licencia pre minimálne 100 terminálov * hlasový dispečing * prenos krátkych správ. |
| Funkcionalita | Dispečerská konzola musí zahŕňať minimálne:   * Architektúra klient/server s modulárnym dizajnom * Privátne, skupinové a AllCall volania * GPS poloha, zobrazovanie polohy minimálne v Google mapách a Open Street map * Prehrávanie pohybu polôh * Núdzové volanie * Osamotený pracovník * Geofencing * Odosielanie a príjem textových správ * Nahrávanie a prehrávanie komunikácie * Štatistické reporty * Prehľad štatistík |
| Kompatibilita | Dispečerská konzola (SW) musí byť plne kompatibilná s rádiostanicami Calta PH690, PM790 a prevádzačom PR900. |
| Ďalšie požiadavky | Preškolenie 6 príslušníkov HaZZ na dispečerský softvér |