**Opis predmetu zákazky pre časť č.2**

**Nákladné vozidlo v prevedení ADR – EX/III určeného na prepravu výbušnín – 1ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Opis/minimálne požiadavky na predmet zákazky** | **Ponuka Uchádzača/návrh na plnenie. Uchádzač uvedie presný typ automobilu, presnú číselnú hodnotu – kde sa číselná hodnota požaduje. Uviesť áno/nie pri položkách ktoré nie sú vyjadrené číslom** |
| Druh vozidla | Nákladný automobil so skriňovou nadstavbou na prepravu nebezpečných vecí (ADR) kategórie EX/III. |  |
| Farba | Biela |  |
| Nákladový priestor | Skriňová nadstavba s tepelnou izoláciouVnútorný priestor:Dĺžka - 4 200 až 4 700 mmŠírka - min. 2 300 mmVýška – min. 2 000 mm Steny, dvere a strecha nákladového priestoru tepelne izolované.  |  |
| Vonkajšie rozmery vozidla (bez doplnkového príslušenstva): | Dĺžka max. 7 800 mmŠírka (bez zrkadiel) - max. 2 450 mmVýška max. - 3 100 mm |  |
| Podlaha nákladového priestoru  | Rovná bez škár, vode odolná, protiškmyková. |  |
| Dvere nákladového priestoru  | Zadné dvojdielne, otváravé do strán o min 270 ° |  |
| Zadné čelo | Hydraulicky alebo elektricky zdvíhané a sklopné zadné nakladacie čelo s nosnosťou min. 1 500 kg. |  |
| Motor: | DieselVýkon min. 130 kWMax. krútiaci moment min. 680 Nm |  |
| Prevodovka  | Manuálna min. 6 stupňová / automatická min. 8 stupňová. |  |
| Usporiadanie náprav  | 4x2, poháňaná zadná náprava s dvoj montážou kolies a uzávierkou diferenciálu.Vzduchové odpruženie minimálne na zadnej náprave  |  |
| Kolesá a pneumatiky | Plnohodnotné rezervné kolesoSúprava zimných pneumatík s diskami, alternatívne univerzálne pneumatiky na vozidle |  |
| Hmotnosti | Celková max. 12 000 kgUžitočná min. 4 000 kg |  |
| Spájacie zariadenie  | Guľa 50 mm, 3 500 kg, zásuvka13 PIN + redukcia 7 PINČap / oko, zásuvka 15 PIN  |  |
| Kabína vodiča | Kompaktná, normálna výška Počet miest na sedenie  2Klimatizácia  |  |
| Vonkajšie zrkadlá | Nastaviteľné z miesta vodiča, vyhrievané |  |
| Osvetlenie | Predné halogénové reflektoryDenné LED svietenieHmlové svetlá |  |
| Všeobecné požiadavky | Všetky automobily musia byť rovnaký model a kategórie |  |
| Všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km. |  |
| Automobily musia byť z aktuálneho modelového portfólia výrobcu a nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania |  |
| Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku) |  |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku) |  |
| Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). |  |