**Opis predmetu zákazky pre časť č.2**

**Nákladné vozidlo v prevedení ADR – EX/III určeného na prepravu výbušnín – 1ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Opis/minimálne požiadavky na predmet zákazky** | **Ponuka Uchádzača/návrh na plnenie. Uchádzač uvedie presný typ automobilu, presnú číselnú hodnotu – kde sa číselná hodnota požaduje. Uviesť áno/nie pri položkách ktoré nie sú vyjadrené číslom** |
| Druh vozidla | Nákladný automobil so skriňovou nadstavbou na prepravu nebezpečných vecí (ADR) kategórie EX/III. |  |
| Farba | Biela |  |
| Nákladový priestor | Skriňová nadstavba s tepelnou izoláciou  Vnútorný priestor:  Dĺžka - 4 200 až 4 700 mm  Šírka - min. 2 300 mm  Výška – min. 2 000 mm  Steny, dvere a strecha nákladového priestoru tepelne izolované. |  |
| Vonkajšie rozmery vozidla (bez doplnkového príslušenstva): | Dĺžka max. 7 800 mm  Šírka (bez zrkadiel) - max. 2 450 mm  Výška max. - 3 100 mm |  |
| Podlaha nákladového priestoru | Rovná bez škár, vode odolná, protiškmyková. |  |
| Dvere nákladového priestoru | Zadné dvojdielne, otváravé do strán o min 270 ° |  |
| Zadné čelo | Hydraulicky alebo elektricky zdvíhané a sklopné zadné nakladacie čelo s nosnosťou min. 1 500 kg. |  |
| Motor: | Diesel  Výkon min. 130 kW  Max. krútiaci moment min. 680 Nm |  |
| Prevodovka | Manuálna min. 6 stupňová / automatická min. 8 stupňová. |  |
| Usporiadanie náprav | 4x2, poháňaná zadná náprava s dvoj montážou kolies a uzávierkou diferenciálu.  Vzduchové odpruženie minimálne na zadnej náprave |  |
| Kolesá a pneumatiky | Plnohodnotné rezervné koleso  Súprava zimných pneumatík s diskami, alternatívne univerzálne pneumatiky na vozidle |  |
| Hmotnosti | Celková max. 12 000 kg  Užitočná min. 4 000 kg |  |
| Spájacie zariadenie | Guľa 50 mm, 3 500 kg, zásuvka13 PIN + redukcia 7 PIN  Čap / oko, zásuvka 15 PIN |  |
| Kabína vodiča | Kompaktná, normálna výška  Počet miest na sedenie  2  Klimatizácia |  |
| Vonkajšie zrkadlá | Nastaviteľné z miesta vodiča, vyhrievané |  |
| Osvetlenie | Predné halogénové reflektory  Denné LED svietenie  Hmlové svetlá |  |
| Všeobecné požiadavky | Všetky automobily musia byť rovnaký model a kategórie |  |
| Všetky automobily musia byť nové, nepoužívané s údajom na počítadle km nie vyšším ako 40 km. |  |
| Automobily musia byť z aktuálneho modelového portfólia výrobcu a nesmú byť vyrobené viac ako 10 mesiacov pred momentom dodania |  |
| Záruka na vozidlo min. 5 rokov / min. 150 000 km (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku) |  |
| Záruka na prehrdzavenie karosérie sa požaduje min. 6 rokov a na lak min. 3 roky (uplatniteľná v ktoromkoľvek autorizovanom servisnom stredisku) |  |
| Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). |  |