**ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**A. Predmet zákazky**

Predmetom zákazky je oprava, servis, montáž, zameranie, uvedenie do prevádzky a dodanie automatických závor a ich náhradných komponentov v areáloch DPB a. s.

**B. Opis zákazky ( podrobné vymedzenie )**

**B. 1**

Pozáručný servis zariadení. Je potrebné vykonávať **pravidelnú polročnú údržbu** zariadení za účelom zaistenia spoľahlivosti chodu a bezpečnosti prevádzky.

* Mazanie pružín pohyblivých častí závor a motorov
* Čistenie pružín a pohyblivých častí od prevádzkových nečistôt
* Kontrola funkčnosti motorovej jednotky,
* kontrola napájania motorovej jednotky
* kontrola funkčnosti bezpečnostných fotobuniek
* kontrola funkčnosti elektroniky
* kontrola nastavenia koncových dorazov a signalizačného svetla
* kontrola diaľkového ovládania, pripojenia antény
* Kontrola funkčnosti odblokovacieho zariadenia, kontrola uchytenia pružín, uchytenia pohonu a dotiahnutia všetkých spojov.

**B. 2**

**a)**

**Dodanie a osadenie automatických závor na diaľkové ovládanie v prípade ich vážneho poškodenia**, s montážou v areáloch DPB a.s.

Montážne práce s kotvením platne pod závory - osadenie podkladovej platne pod závory, privedenie napájacieho kábla od ističa resp. rozvádzača: Typ CYKY 3Cx1,5 , Istič: 10A.

Ramená musia byť vybavené reflexnými červenými nálepkami. Výstražné majáky musia byť zabudované v závorách.

Dodanie novej závory sa vyžaduje **najneskôr do 10 dní od zistenia potreby výmen**y celého zariadenia.

**b)**

Prednostné servisné zásahy **do 24 hodín od nahlásenia technickej poruchy** objednávateľom (oprava, nastavenia a výmena náhradného dielu).**Výmena jednotlivých komponentov v prípade ich poruchy resp. poškodenia.** Jedná sa o prípady znefunkčnenia alebo obmedzenia funkčnosti závory z dôvodu pokazenia sa jedného alebo viacerých komponentov, tak ako o prípady, keď dôjde k fyzickému poškodeniu závory, pri ktorom nie je nutná výmena celej automatickej závory.

**B. 3**

**Dodanie a osadenie automatických dvojpruhových obojsmerných závor** s kontrolovaným vjazdom a kontrolovaným výjazdom s čítacími jednotkami pre obidva smery na čítanie čipových kariet objednávateľskej organizácie s prepojením na databázu povolených kariet objednávateľskej organizácie v systéme WEGA LH s intercomom na obojsmernú komunikáciu a indukčným detektorom vozidla. Prevedenie exteriérové. Súčasťou dodania závory je projektová dokumentácia a revízna správa.

**Rozpis automatických závor v objektoch DPB, a.s.**

**JURAJOV DVOR**

***Vrátnica Vajnorská:***

* V2 vjazd/výjazd RIB Normal 6m - 2 ks
* Vjazd/výjazd električky NICE 4m - 2 ks
* Parkovisko zamestnancov CAME G 4000 4m - 2 ks
* Hlavný vjazd/výjazd NICE WIOL 6 6m - 1 ks

***Vrátnica Bojnícka***

* Výjazd RIB 6m - 1 ks
* Vjazd NICE Signo 5m - 1 ks

***Vrátnica Rožňavská***

* Vjazd/výjazd CAME G4000 4m - 3 ks

NICE 4m - 1 ks

Rapid Normal 5m - 1 ks

***Parkovisko Vajnorská*** RIB 3m - 2 ks

***Parkovisko Bojnícka*** RIB 3m - 2 ks

**KRASŇANY**

* Vjazd/výjazd električky CAME G4000 4m - 1ks

RAPID S 4m - 1ks

* Vjazd/výjazd BUS CAME G6000 6m - 1ks

***Parkovisko***  RIB 3m - 2 ks

**PETRŽALKA**

* Vjazd/výjazd CAME G6000 6m - 2 ks

**HROBOŇOVA**

* Posuvná brána s Pohonom SUPER3600

**OLEJKÁRSKA**

* Malý Dvor NICE 6m - 1ks
* Parkovisko RIB 4m - 1ks