**Poľnohospodárske družstvo Lúč na Ostrove, družstvo, Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 110, 930 03**

IČO: 00191558, DIČ:2020365721, IČ DPH: SK2020365721

[Tel:+421/907420000](tel:+421/907420000) ; E-mail: tkulcsar@pdluc.sk , sekretariat@pdluc.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Kontakt: |  |
| Platca DPH: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: |  |
| Typ: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu: Automatické dojacie zariadenie na 2 samostatné kusy** | | | | |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter/1 kus** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |  |
| 1. | Kapacita dojenia minimálne ( krava/hodina) | 8 krav/hod | áno/nie |  |
| 2. | Jednotlivá identifikácia kráv v dojacom zariadení |  | áno/nie |  |
| 3. | Možnosť automatickej kalibrácie |  | áno/nie |  |
| 4. | Sledovanie všetky parametre v priebehu dojenia dotykovou obrazovkou |  | áno/nie |  |
| 5. | Možnosť manuálneho režimu dojacieho zariadenia |  | áno/nie |  |
| 6. | Nastaviteľná Separácia mlieka |  | áno/nie |  |
| 7. | Automatické čistenie kamery ramena robota |  | áno/nie |  |
| 8. | Zabezpečenie kŕmenia kráv v dojacom zariadení |  | áno/nie |  |
| 9. | Eliminácia trusu od dojacieho zariadenia |  | áno/nie |  |
| 10. | Pripojenie zariadenia na mobilný telefón |  | áno/nie |  |
| 11. | Diaľkový prístup cez WiFi a internet |  | áno/nie |  |
| 12. | Alarm systém funguje cez mobilnú aplikáciu |  | áno/nie |  |
| 13. | Individuálne meranie mlieka na štvrťke vemena |  | áno/nie |  |
| 14. | Detekcia krvi v mlieku , separácie kontaminovaného mlieka a zasielanie upozornenia cez mobilnú aplikáciu |  | áno/nie |  |
| 15. | Meranie presnej hodnoty elektrickej vodivosti mlieka |  | áno/nie |  |
| 16. | Riadenie chladiaceho agregátu dojacím zariadením podmienené množstvom mlieka |  | áno/nie |  |
| 17. | Automatické meranie úrovne progesteronu a detekcia ruje / telnosti zo vzorky mlieka v dojacom zariadení |  | áno/nie |  |
| 18. | Oddelené predčistenie vemena bez mechanického namáhania |  | áno/nie |  |

Iné podmienky:

* Termín dodania zariadenia je najneskôr do 3 mesiaca odo dňa odoslania záväznej objednávky kupujúcim
* Zariadenie prevezme kupujúci v mieste dodania na základe odovzdávacieho protokolu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho
* Splatnosť faktúry/faktúr bude 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla Kupujúceho
* Na zariadenie sa poskytuje záruka minimálne 12 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa uvedenia techniky do prevádzky a zaškolenia obsluhy. Predávajúci sa zaväzuje, že zaškolenie obsluhy a záručný servis bude realizovaný bezplatne prostredníctvom odborníka
* V prípade akýchkoľvek vád zariadenia počas záručnej doby môže kupujúci:
* požadovať odstránenie vady dodaním náhradného zariadenia za chybný diel. Dodanie chýbajúceho dielu a požadovať odstránenie právnych vád.
* Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný úkon do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Zároveň sa predávajúci zaväzuje odstrániť záručné vady tovaru v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie kupujúcim. Nahlásenie poruchy bude uskutočnené telefonicky a e-mailom na telefónne číslo a e-mailovú adresu, ktoré predávajúci uvedie v odovzdávacom protokole.
* Za servisný úkon sa nepovažuje obhliadka chybného zariadenia.

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR/1 kus |  |
| DPH v EUR/1 kus: |  |
| Cena s DPH v EUR/1 kus: |  |
|  |  |
| Cena bez DPH v EUR/2 kus |  |
| DPH v EUR/2 kus: |  |
| Cena s DPH v EUR/2 kus: |  |

Platnosť ponuky (dátum):

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: