Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Bezovec - Poľnohospodárske družstvo |
| IČO : | 00223603 |
| Sídlo: | Stará Lehota, 916 35 Modrová |
| Názov / predmet zákazky: | Sejačka s technológiou No till |

|  |
| --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Sejačka s technológiou No till |
| Množstvo: | 1 kusy |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| Pracovná šírka od 5,5m - 6,5 m  |  |
| Min. 30 a max. 35 výsevných jednotiek |  |
| Zásobník od 5200 – do 5600 l s priehradkovou násypkou  |  |
| Min. 7 ´´ monitor v kabíne s integrovanými funkciami a kontrolou dávkovania |  |
| Elektrohydraulické ovládania tlaku otvárača s dvoma snímačmi |  |
| Základný systém kontroly prechodu osiva  |  |
| Prerezávacie disky s nožmi slúžiace na protiľahlé ukladanie osiva a hnojiva v riadku |  |
| Sejačka s technológiou No till |  |
| Systém kontroly prítlaku výsevnej jednotky podľa sekcií do 500 kg na jednu výsevnú jednotku |  |
| Nezávislé uchytenie výsevných jednotiek s kopírovaním nerovnosti v rozmedzí do 450 mm vertikálne |  |
| Možnosť sejby štyroch rôznych druhov osív, zo štyroch rôznych dávkovačov v jednom prejazde |  |
| Ukladanie hnojiva osiva a hnojiva tak aby nedochádzalo k ich priamemu styku |  |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky: Sejačka s technológiou No till

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| **SPOLU cena za 1 ks v €** |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

 podpis štatutárneho zástupcu