|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky** |
| Názov uchádzača : |
| Sídlo uchádzača : |
| IČO uchádzača : |
| Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email): |
|  |
| Názov zadávateľa: Jastrabá agro s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Horná Ždaňa č. 230, 966 04 Horná Ždaňa |
| IČO zadávateľa: 43859151 |
| Názov projektu: Modernizácia živočíšnej výroby Jastrabá agro |
| Názov zákazky: šmykom riadený nakladač |
|  |
| **Šmykom riadený nakladač - 1 ks** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobca:  Typové označenie s príslušenstvom: | | |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Výkon motora v kW | Min. 45 |  |
| Motor 4-valec | Áno |  |
| Prevodovka 2-rýchlostná, hydrostatická | Áno |  |
| Vertikálny odpružený výložník so samovyrovnávaním | Áno |  |
| Prietok hydrauliky | Min. 70 l/min |  |
| Užitočná nosnosť | Min. 800 kg |  |
| Maximálna výška zdvihu po čap lopaty | Min. 3m |  |
| Maximálna rýchlosť | Min. 16km/hod |  |
| Plazivá rýchlosť | Áno |  |
| Elektro hydraulické joystickové ovládanie | Áno |  |
| Maximálna šírka v najširšom bode | Max. 1,8m |  |
| Pneumatiky | 12x16,5 |  |
| Lopata na sypké hmoty, šírka 1830 mm | Áno |  |
| Agrovidly s pridržiavačom, šírka 1850mm | Áno |  |
| Paletizačné vidy, dĺžka 1200 mm | Áno |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu  v EUR bez DPH |
| Šmykom riadený nakladač |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %** | | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  |

V ...................................., dňa .......................

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis a pečiatka uchádzača