**Zhotoviteľ pri tvorbe ceny musí brať do úvahy zabezpečenie maximálnej možnej bezprašnosti pri realizácii stavebných prác, nakoľko  objekt meniarne sa bude sanovať za plnej prevádzky. Pri stavebných prácach v interiéry budovy je potrebné dohodnúť s užívateľom návrh riešenia utesnenia káblových prestupov do rozvádzačov a jemnej technológie, priebežné odvážanie stavebného odpadu aby sa eliminovala celková prašnosť v objekte.** **Okrem vytýčenia sietí okolo budovy, je dôležité zachovať-neporušiť uzemňovaciu sieť.** **Počas opráv bude meniareň pravdepodobne v prevádzke a v suteréne sa nachádzajú nekryté zaraidenia pod napätím, projekt nerieši zabezpečenia pred úrazom .**