**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„RVO/2835/2025 Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

*Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:*

Obchodné meno: .......................................

Sídlo: .........................................................

IČO: ..........................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť č. 3: Dlhodobý katéter pre hemodialýzu** | | | |
| **Obchodné meno uchádzača** | |  | |
| **Výrobca** | |  | |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** | |  | |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** | |  | |
| **ŠÚKL kód** | |  | |
| **Parameter** | **Špecifikácia predmetu zákazky** | | Uveďte, či tovar spĺňa požadovaný parameter **áno/nie**  resp. konkrétny údaj |
| Funkcia | katéter určený pre dlhodobú hemodialýzu | |  |
| Vlastnosti katétra | veľkosť katétra 15F | |  |
| materiál: biokompatibilný polyuretán | |  |
| RTG-kontrastný katéter s polyesterovou manžetou | |  |
| katéter s atraumatickým ukončením – minimalizuje riziko podráždenia alebo prepichnutia stien ciev | |  |
| katéter má v distálnej časti konfiguráciu s dvojakým polomerom | |  |
| dizajn katétra umožňuje jednoduché použitie a minimálne komplikácie počas inštalácie a používania | |  |
| katéter s dvojitým lumenom (pre arteriálny a venózny prietok) | |  |
| lumeny sú farebne označené pre jednoduchú identifikáciu (červená pre arteriálny, modrá pre venózny) | |  |
| Lumeny sú priehľadné a odolné voči zalomeniu | |  |
| Set musí obsahovať | 1 ks hemodialyzačný katéter 15F | |  |
| 1 ks stylet | |  |
| 1 ks zavádzač 16F s odnímateľným obalom | |  |
| 1 ks dilatátor 12F | |  |
| 1 ks dilatátor 14F | |  |
| 1 ks tunelovací nástroj s puzdrom | |  |
| 2 ks injekčné krytky | |  |
| 1 ks bezpečnostný skalpel | |  |
| 1 ks vodiaci drôt J-zakončenie 0,038”x 80 cm | |  |
| samolepiaci obväz na rany | |  |
| 1 ks zavádzacia ihla 18G x 2,75” | |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................