**Opis a špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky:** Dodávka **„Centrálne venózne katétre, Midline, PICC a dlhodobé hemodialyzačné katétre“**  pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, vrátane súvisiacich služieb - dovoz a vyloženie tovaru na miesto dodania.

*Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:*

|  |
| --- |
| **Časť č. 2: Periférne zavádzaný centrálny venózny katéter (PICC)** |
| **Obchodné meno uchádzača** |  |
| **Výrobca** |  |
| **Obchodný typ – názov položky predmetu zákazky** |  |
| **Klasifikácia ZP\* (zaradenie ZP\* do triedy)** |  |
| **ŠÚKL kód** |  |
| **Parameter** | **Špecifikácia predmetu zákazky** | Uveďte, či tovar spĺňapožadovaný parameter **áno/nie**resp. konkrétny údaj |
| Funkcia | katéter určený pre krátkodobé i dlhodobé zavedenie bez časového obmedzenia |  |
| Veľkosť katétra | priemer katétra 4 F, jeden lumen, dĺžka min. 55 cm (uveďte údaj) |  |
| priemer katétra 5 F, dva lumeny, dĺžka min. 55 cm (uveďte údaj) |  |
| Vlastnosti katétra | biokompatibilný, termosenzitívny, nepriľnavý, jemný materiál (polyuretán 4. a viac generácie) |  |
| vysokotlakový katéter, tlak podania min. 300 psi  |  |
| kompatibilný s jódovou a alkoholovou dezinfekciou |  |
|  vnútorný stylet (skrutkovací) s možnosťou napojenia k EKG navigácii (drôt k EKG navigácii) |  |
| dobre viditeľné hĺbkové značenie po 1cm (čísla min. po 5cm) |  |
| s otvoreným koncom bez chlopne |  |
| kónický - eliminuje zalamovanie v mieste výstupu z tela von |  |
| zacvakávacia (nie zasunovacia) tlačka pre jednoduché uzatvorenie katétra pri aplikácii Štart-Stop |  |
| tlačka so značením rýchlosti podávania liečiv min. 5 ml/sec  |  |
|  katéter s koncom Luer-Lock |  |
| spojovacia hadička na katétri dlhá min. 8cm  |  |
| označenie na spojovacej hadičke - power injectable - identifikácia |  |
| MRI kompatibilný |  |
| RTG kontrastný |  |
| Set musí obsahovať | katéter so styletom  |  |
| adaptér katétra s bočným vstupom so závitom |  |
| bezpečnostná mikropunkčná echogénna ostrá ihla 21G x 7cm |  |
| trhací zavádzač po stranách vedenia pre jednoduché rozlomenie zavádzača, veľkosť zavádzača min. 4,5F resp. 5,5F |  |
| bezpečnostný skalpel |  |
| mikropunkčný nitinolový vodič s mäkkým rovným koncom 0,018" x minimálne 45cm, RTG viditeľný |  |
| meracia páska pre meranie dĺžky zavedenia  |  |
| bezstehová fixácia katétra |  |
| návod na použitie (slovenský/český jazyk) |  |
| samolepka s LOT min. 2 ks |  |
| kartička pre pacienta (slovenský/český jazyk) |  |

Vypracoval (meno, priezvisko, podpis):

V......................................, dňa.............................