**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Uchádzač** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Jednoetážové sušiace zariadenie pre vlašské orechy - 15ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Sušiaci objem | 10 m3 – 12 m3 |  |
| 2. | Nastaviteľný čas miešacieho segmentu (miešacej skrutky) | áno |  |
| 3. | vyhrievanie tepelným výmenníkom, alternatívne predpríprava pre priamy ohrev | min. 30 kw |  |
| 4. | Prietok ventilátora | 22 000 - 25 000 m3 |  |
| 5. | Hmotnosť | 1,2 t - 1,6 t |  |
| 6. | Úchyty pre vysokozdvižný vozík, pre možnosť prenášania zariadenia | áno |  |
| 7. | Analógové riadenie | áno |  |
| 8. | Časovač na riadenie skrutky | áno |  |
| 9. | Tepelné čidlo pre kontinuálne meranie teploty na vstupe a výstupe | áno |  |
| 10. | Čidlá pre merania vlhkosti na vstupe ako aj výstupe | áno |  |
| 11. | Manuálne ovládanie  vypúšťacieho výpustu orechov | áno |  |
| 12. | Jednoduchá sezónna montáž/demontáž | áno |  |
| 13. | servis v sezóne do 24h | áno |  |
| 14. | garancia dodavky náhradných dielov do 24h | áno |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena za 1 ks bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena za 1 ks s DPH v EUR: |  |
| Cena celkom bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena celkom s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: