**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Dojací robot pre dojnice*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo BUKOVINA Sídlo: 97655 StrelníkyIČO: 00189367 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Dojací robot pre dojnice**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Výkon min. 50-60 kráv |
| 2. | Separačný systém pre neštandardné mlieko |
| 3. | Riadiace PC musí obsahovať softvér kompatibilný s dojacou technológiou |
| 4. | Možnosť komunikácie robota s chladiacim tankom, spustenie chladenia podľa množstva mlieka dodaného do chladiaceho tanku |
| 5. | Automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti |
| 6. | Indikácia tuku, bielkovín, laktózy v mlieku a vodivosti mlieka |
| 7. | Nezávislé dojenie každej štvrte - pulzácia pre každú štvrť zvlášť |
| 8. | Dynamická pulzácia a dynamický podtlak závislý od prietoku mlieka |
| 9. | Dezinfekcia strukových návlečiek po každom podojení |
| 10. | Rozdojenie na základe pevne stanoveného objemu oddojku |
| 11. | Možnosť kŕmenia min. 2 koncentrátmi |
| 12. | Možnosť kŕmenia jednou tekutou prísadou |
| 13. | Čistenie a stimulácia strukov pomocou rotačných kefiek |
| 14. | Priamy vstup a výstup z boxu robota |
| 15. | Možnosť kontroly dávkovania koncentrátu v robote |
| 16. | Identifikácia zápalu vemena, s presným určením postihnutej štvrte a s identifikáciou problému (vodivosť, farba, čas rozdojenia) |
| 17. | Stanovenie počtu somatických buniek z každého dojenia |
| 18. | Identifikácia zvieraťa so zníženou kvalitou mlieka v rámci stáda |
| 19. | Stanovenie hodnôt a výstupy v textovej a grafickej podobe |
| 20. | Východ z robota vybavený selekčnou bránkou za účelom selekcie zo stáda |
| 21. | Odporúčania nepripúšťať, odporúčania pri liečbe ketózy, odporúčania pre neúspešné dojenia v riadiacom programe |
| 22.  | Vzdialený prístup k informáciám cez PC, tablet či mobilný telefón |
| 23. | Voľný pohyb kráv v maštali bez čakacieho priestoru pred robotom |
| 24. | Možnosť pripojenia pastevnej bránky pre prístup kráv z maštale na pastvu |
| 25. | Doprava, montáž, spustenie do prevádzky, odborné zaškolenie a podpora počas prvého týždňa po uvedení do prevádzky |
| 26. | Dostupnosť odborného servisného úkonu do dvoch hodín v režime 24/7 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
| **Dojací robot pre dojnice** |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |