**Príloha č. 1 k osloveniu**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ  | **Obec Malý Slavkov**Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup multifunkčného zametacieho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest  a verejných priestranstiev v obci Malý Slavkov** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  |  |
| IČO  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |  |
| **Multifunkčné zametacie vozidlo so zberom** | **1 kus** |
| **Výrobca, značka, model** |  |
| šírka vozidla | mm |   | 1100 |   | *hodnota* |
| dĺžka vozidla  | mm |   | 3150 |   | *hodnota* |
| dĺžka vozidla s dvomi kefami | mm |   | 3800 |   | *hodnota* |
| výška vozidla | mm |   | 2000 |   | *hodnota* |
| rázvoz kolies | mm |   | 1300 |   | *hodnota* |
| objem motora | ccm |   | 1650 |   | *hodnota* |
| výkon motora | kW | 24 | 30 |   | *hodnota* |
| Pri otáčkach / min | ot/min. |   | 3000 |   | *hodnota* |
| počťet valcov | ks |   | 3 |   | *hodnota* |
| objem nádrže PHM | l | 40 | 45 |   | *hodnota* |
| pracovná rýchlosť | km/h |   | 25 |   | *hodnota* |
| transpotná / jazdná rýchlost | km/h |   | 25 |   | *hodnota* |
| jazdná rýchlosť dozadu  | km/h |   | 12 |   | *hodnota* |
| objem zásobníku na nečistoty | L | 500 |   |   | *hodnota* |
| objem nádrže na čistú vodu | l | 140 |   |   | *hodnota* |
| celková prípustná hmotnosť | kg |   | 2500 |   | *hodnota* |
| pohotovostná hmotnosť - zametací stroj | kg |   | 1800 |   | *hodnota* |
| počet zametacích kief | ks |   |   | 2 | *hodnota* |
| zametacia šírka | mm | 1800 |   |   | *hodnota* |
| vnútorný polomer otáčania | mm | 700 |   |   | *hodnota* |
| vonkajší polomer otáčania | mm | 2 040 |   |   | *hodnota* |
| Vnútorný zametací rádius | mm | 1 050 |   |   | *hodnota* |
| šírka sacej hubice | mm | 550 |   |   | *hodnota* |
| sací kanál s Ø | mm | 180 |   |   | *hodnota* |
| Vyprázdňovacia výška | mm | 1430 | 1 500 |   | *hodnota* |
| Vyprázdňovacia šírka | mm | 850 | 870 |   | *hodnota* |
| predný hydraulický záves so zdvihácou silou | kg | 500 |   |   | *hodnota* |
| Počet sedadiel v kabíne | ks |   |   | 1 | *hodnota* |
| Spätné zrkadlá | ks |   |   | 2 | *hodnota* |
| Maják | ks |   |   | 1 | *hodnota* |
| Multifnukčné zametacie vozidlo so zberom | áno | *áno / nie* |
| Komunálny multifunkčný nosič nadstavieb  | áno | *áno / nie* |
| Minimálny rok výroby vozidla | 2024 | *áno / nie* |
| Kategória vozidla ( do 3500 kg ) | áno | *áno / nie* |
| hydrostatický pohon zametacieho vozidla | áno | *áno / nie* |
| Hydrostatický 2-stupňový pohon na 4 kolesové motory ( 4x4 ) | áno | *áno / nie* |
| Stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou reguláciou a reguláciou preklzu | áno | *áno / nie* |
| Dieslový motor | áno | *áno / nie* |
| Druh paliva | NM  | *áno / nie* |
| Motor musí spĺňať emisnú normu podľa platnej legislatívy (2016/1628 / ES st. V. EU) | áno | *áno / nie* |
| Prevádzková brzda na všetký 4 kolesách | áno | *áno / nie* |
| Prídavná mechanická prevádzková brzda  | áno | *áno / nie* |
| Mechanická parkovacia brzda ovládaná prostrednícvom pedálu | áno | *áno / nie* |
| Kĺbové riadenie s odpruženým kĺbom | áno | *áno / nie* |
| Integrované a tlmené vyrovnanie výkyvu pre optimálne prekonávanie obrubníkov | áno | *áno / nie* |
| Plne hydraulické riadenie s rajdom/vytáčaním 53° | áno | *áno / nie* |
| Kabína komfortná, celopresklená, vykurovaná s klimatizáciou | áno | *áno / nie* |
| Odpružené sedadlo vodiča s 2-bodovým bezpečnostným pásom s predĺženým operadlom a sklopnými lakťovými opierkami | áno | *áno / nie* |
| Umiestnenie všetkých ovládacích prvkov v priestore vodiča ( počítadlo motohodín, kontrola teploty hydraulického oleja a chladiacej kvapaliny, indikácia minimálneho množstva paliva, kamera na cúvanie ) | áno | *áno / nie* |
| Integrované ovládanie pravej lakťovej opierke | áno | *áno / nie* |
| Celopresklené dvere na oboch stranách | áno | *áno / nie* |
| Prevádzkové svetlomety a smerové svetlá podľa platnej legislatívy  | áno | *áno / nie* |
| Oceľová sacia hubica na vodiacich koliečkach s klapkou pre zber väčších odpadkov | áno | *áno / nie* |
| Hydraulické zdvíhanie sacej hubice  | áno | *áno / nie* |
| Možnosť regulácie otáčok kief a šírky zametania z kabíny vodiča | áno | *áno / nie* |
| Recirkulácia odsávanej vody | áno | *áno / nie* |
| Zásobník na smeti z nehrdzavejúceho materiálu  | áno | *áno / nie* |
| Certifikácia Eunited PM 10  | áno | *áno / nie* |
| Pneumatiky 23x8,5-12 | áno | *áno / nie* |
| Predná upínacia doska s rýchloupínacím trojuholníkom | áno | *áno / nie* |
| Typové schválenie vozidla | áno | *áno / nie* |
| Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu / zástupca na predaj a servis stroja  | áno | *áno / nie* |
| Pre vedenie stroja vodičský preukaz typu B | áno | *áno / nie* |
| Vybavenie vozidla podľa legislatívy SR | lekárnička, hasiaci prístroj, vesta | *áno / nie* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nadstavba - čelná snehová radlica pre kategóriu vozidiel N1** | **1 kus** |
| **Výrobca, značka, model** |  |
| Celková dĺžka | mm | 500 | 1 000 |   | *hodnota* |
| Pracovná šírka pri natočení 30°  | mm | 1 000 | 1 100 |   | *hodnota* |
| Celková výška | mm | 500 | 600 |   | *hodnota* |
| Hmotnosť | kg |   | 130 |   | *hodnota* |
| Uhol natočenia  | ° stupne | 30 | 40 |   | *hodnota* |
| Tlak hydraulickej sústavy | bar | 190 | 200 |   | *hodnota* |
| Nadstavba - čelná snehová radlica pre kategóriu vozidiel N1 | **áno** | *áno / nie* |
| Kompatibilný s nosičom | áno | *áno / nie* |
| Hydraulický pohon od nosiča | áno | *áno / nie* |
| Pripojenie s nosičom pomocou čelného upínacieho zariadenia podľa normy DIN a hydraulických rýchlospojok | áno | *áno / nie* |
| Ovládanie z kabíny vodiča | áno | *áno / nie* |
| Hydraulické pretáčanie do oboch strán | áno | *áno / nie* |
| Gumový brit | áno | *áno / nie* |
| Výstražné vlajky | áno | *áno / nie* |
| Výstražné reflexné červeno-biele pruhy | áno | *áno / nie* |
| Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu ( zástupcu ) na predaj a servis stroja | áno | *áno / nie* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Súčasťou plnenia predmetu zákazky je:** |  |
| - vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady). | *áno / nie* |
| Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný servis (min. 12 mesiacov). | *áno / nie* |
| Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. | *áno / nie* |

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

 ........................................................

 Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača