|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ | **Obec Malý Slavkov**  Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slavkov |
| Názov predmetu zákazky | **Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie a údržbu miestnych komunikácií v obci Malý Slavkov** |

**Technická špecifikácia PREDMETU ZÁKAZKY / PONUKy**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | | | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** |  |
| **Snehová fréza** | **1 ks** | | |  |
| **Výrobca, značka, model** |  | | | |
| Záves kat.II | áno | | |  |
| Kapacita | m3/ min | 11 |  |  |
| Pracovná výška | m | 0,75 |  |  |
| Max. pracovný záber | m | 2,26 |  |  |
| Hmotnosť | kg | 740 | 800 |  |
| Priemer rotora: | mm | 680 | 730 |  |
| Agregácia do zadného aj predného trojbodového závesu | áno | | |  |
| Kardan | áno | | |  |
| Hydraulické nastavenie uhlu a vzdialenosti vyhadzovania | áno | | |  |
| Čepele a posúvače s hadoxu | áno | | |  |
| Pohon: 540/1000 ot/min | áno | | |  |
| Dodanie na adresu odberateľa | áno | | |  |
| Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno | | |  |
| **Predné ramená** | **1 ks** | | |  |
| **Výrobca, značka, model** |  | | | |
| Nosnosť | kg | 1600 | 2000 |  |
| Upnutie kat.1 | áno | | |  |
| Prevodovka PTO | áno | | |  |
| PTO 1000 ot/min | áno | | |  |
| Predný hydraulický okruh | áno | | |  |
| Zapojenie do hydraulického rozvádzača nakladača | áno | | |  |
| Kompletna montáž na traktor Kubota M4-072 | áno | | |  |
| Dodanie na adresu odberateľa, so zabepečením montáže | áno | | |  |
| Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno | | |  |
| **Čelný nakladač** | **1 ks** | | |  |
| **Výrobca, značka, model** |  | | | |
| Zdvih v oku výložníka | mm | 3400 | 3500 |  |
| Nakladacia výška | mm | 3100 |  |  |
| Nosnosť v oku pri zemi | kg | 2200 |  |  |
| Nosnosť v oku v maximálnom zdvihu | kg | 1600 |  |  |
| Hmotnosť | kg | 900 | 1200 |  |
| Lopata jednoduchá, šírka: | mm | 2100 | 2350 |  |
| Vidly paletové, nosnosť: | kg | 1100 |  |  |
| Lopata s pridržiavačom, šírka: | mm | 1750 | 1800 |  |
| 3. funkcia | áno | | |  |
| Joystick s rozvadzačom a zapojením | áno | | |  |
| Kompletna montáž na traktor Kubota M4-072 | áno | | |  |
| Dodanie na adresu odberateľa, so zabepečením montáže | áno | | |  |
| Uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno | | |  |

V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods.3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

Týmto **prehlasujeme,** že navrhované tovary/výrobky spĺňajú všetky nami uvedené funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre tak ako sú uvedené v tomto dokumente: Príloha č. 1 Navrhovaná technická špecifikácia. Všetky údaje sú pravdivé a na požiadanie tieto **všetky funkčné vlastnosti, technické vlastnosti a parametre** **vieme preukázať produktovým listom alebo obdobným relevantným dokladom** napr. vyhlásenie výrobcu, vyhlásenie importéra, vyhlásenie oprávneného zástupcu výrobcu, iný doklad oprávnenej nezávislej inštitúcie, skúšobne, certifikačného orgánu a pod.)

V............................. dňa..............................

........................................................

Meno a podpis osoby (osôb), oprávnenej konať za uchádzača