|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zn.** | **Popis** | **Počet ks** | **Splnění technické specifikace dle popisu (ANO/NE)** |
| E01 | **Vestavná lednice**  Vestavná jednodveřová lednice s vnitřním mrazákem  variabilní otevírání dveří,  objem 170 – 190 l., objem mrazáku 15-20 l.  Energetická třída min. E  vnitřní osvětlení LED  automatické odmrazování chladničky  invertorový kompresor  Pozn. vestavba do kuch. linek – nutno konzultovat se stavbou, vestavěno do skříně 600 x 600 mm (šxh)  počet:  01.PP  1.NP 1x1.08 1x1.13  2.NP 1x2.17 3.NP  4.NP | 3 | Zvolte položku. |
| E02 | **Vestavná trouba**  Trouba vestavná pro instalaci do kuchyňských linek  objem 70-75l, připojení 220–240 V,  víceúrovňové pečení – min. 3 úrovně  Teleskopické vysouvání plechu, Samočištění, Gril, Ventilátor, Horní a spodní ohřev, Horkovzduch  Chlazení dveří  barva černá  Pozn. vestavba do kuch. linek – nutno konzultovat se stavbou.    počet:  01.PP  1.NP 1x 1.08 1x 1.13  2.NP 1x 2.17 3.NP  4.NP | 3 | Zvolte položku. |
| E03 | **Mikrovlnná trouba vestavná**  Mikrovlnná trouba vestavná pro instalaci do kuchyňských linek  objem min. 20l, připojení 220–240 V, regulovatelný výkon s max. výkonem min. 800W, dětská pojistka, průměr talíře min. 25 cm, barva černá  Pozn. vestavba do kuch. linek – nutno konzultovat se stavbou.  počet:  01.PP  1.NP 1x 1.08 1x 1.13 2.NP 1x2.17 3.NP  4.NP | 3 | Zvolte položku. |
| E04 | **Vestavná myčka**  Plně integrovaná vestavná myčka na nádobí  Možnost volby cyklu mytí v jednom - horním nebo dolním - koši  Min. na 10 sad  Odložený start  Sklopné držáky talířů  Nerezový vnitřek myčky  Hlučnost max. 44 db  Aqua Stop, Aktivní sušení  Energetická třída min. C  Pozn. vestavba do kuch. linek – nutno konzultovat se stavbou, vestavěno do skříně 600 x 600 mm (šxh).  počet:  01.PP  1.NP 1x 1.08 1x 1.13  2.NP 1x 2.17 3.NP  4.NP | 3 | Zvolte položku. |
| E05 | Sklokeramická varná deska   Sklokeramická varná deska vestavná pro instalaci do kuchyňských linek  Dvě varné zóny, připojení 220–240 V, min. 2900 W,  sklokeramická deska,  dotykové ovládání, umístění ovládání vpředu, dětský zámek,  ukazatel zbytkového tepla,  automatické vypnutí při nečinnosti  barva černá  Pozn. vestavba do kuch. linek – nutno konzultovat se stavbou. | 3 | Zvolte položku. |
| E06 | **Vestavný kávovar**  Vestavný plně automatický kávovar  Plně automatické parní čištění mléčného systému,  keramický mlýnek, čerpadlo s tlakem min. 19bar., odnímatelná spařovací jednotka,  možnost použití vodního filtru,  zásobník na vodu min. 2,2l,  zásobník kávy min.0,5 kg,  upozornění na nedostatek vody či kávových zrn,  separátní izolovaná nádoba na mléko (min.0.5 l ) + možnost použití jiné nádoby na mléko  Automatický čistící a odvápňovací systém  Příprava: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva s mlékem, Double Shot  Pozn. vestavba do kuch. linek – nutno konzultovat se stavbou.  počet:  01.PP  1.NP  2.NP 1x2.17 3.NP  4.NP | 1 | Zvolte položku. |
| E07 | **Průmyslová vysokootáčková pračka s kapacitou 14kg suchého prádla**  odpružená konstrukce  elektrický ohřev max. 12kW  objem bubnu min. 135 litrů  průměr bubnu min. 620 mm  otáčky odstředění min. 1050 ot./min.  G-faktor min. 400  materiál vnitřního a vnějšího bubnu z nerez oceli  elektronický programovatelný programátor  možnost nastavení min. 8-mi impulsů pro dávkovač tek.pracích prostředků  ochlazovací cyklus  frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru)  min.2 x napouštěcí ventil /TV+SV  vypouštění vody vyp. ventilem min. s ø 75mm  antishock systém / dezinfekční praní  samodiagnostický systém / zkrácené programy  automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků  perforovaná zvedací žebra  ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií  možnost napojení tek. pracích prostředků  plně automatický proces praní s výbornou prací schopností  vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně  přesné nastavení požadovaných teplot a časů  velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla min.410mm  max. rozměry 1250x800x950mm (vxšxh) | 1 | Zvolte položku. |
| E08 | **Průmyslový bubnový sušič s kapacitou 14kg suchého prádla**  Kapacita bubnu min. 13 kg  Objem bubnu min. 285 litrů  Průměr bubnu min. Ø 760 mm  Elektrický ohřev max. 18 kW  Snadnoovladatelný mikroprocesor  Nerezový buben  Reverzace bubnu  Snadno čistitelný filtr  Vestavěný ventilátor  Kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu  Velké otevírání dveří pro snadné nakládání a vykládání Ø min. 600 mm  Perforovaná zvedací žebra pro vydatnější proudění vzduchu přes prádlo – efektivnější sušení  Volba teploty, času sušení, ochlazování  Odtah vzduchu max. Ø 200 mm  Hmotnost max. 250 kg  Rozměry (VxŠxH) max.: 1700x800x1170 mm | 1 | Zvolte položku. |
| E09 | **Průmyslový válcový mandl s průměrem válce 250mm a pracovní šířkou 1400mm**  Průměr válce min. Ø 250 mm  Délka válce min. 1400 mm  Elektrický ohřev max. 7,2 kWh  Automatická ochrana rukou a centrálstop pro větší bezpečí  Nožní pedál pro snadné spuštění a zastavení stroje  Plynulá volba teploty  Automatický přítlak a oddálení žehlícího koryta  Galvanicky pokovený plášť  Možnost umístění ke zdi  Hmotnost max. 100 kg  Rozměry (VxŠxH) max. 1070x1610x450 mm | 1 | Zvolte položku. |
| E10 | **Profesionální žehlící stůl s napařovací žehličkou s parním vyvíječem**  Elektricky vyhřívaný vakuový žehlící stůl  Vyhřívání a odsávání  Nastavení výšky předem určených polohách od 60 až 100cm  Rozměry žehlícího stolu max.: 900x1350x450mm  Hmotnost žehlícího stolu max: 25kg  Připojení žehlícího stolu: 230V/1  Profesionální žehlička s boilerem o kapacitě min. 4 litry  Připojení žehličky: 230V/1 | 1 | Zvolte položku. |