**Technická špecifikácia okien a dverí, rozsah prác**

**Predelenie dennej miestnosti vodičov – Výpravňa II.DPA Vajnorská, areál DPB,a.s. Jurajov dvor.**

**p. č. 1 ks 1**

**Dvere – PVC zostava**

**Popis:**

PVC zostava dvere, pohľad z vnútornej strany, dvere ľavé, presklené + PVC výplň v spodnej časti 24 mm, výška 400 mm, kľučka / kľučka, samozatvárač, farba biela

**p. č. 2 ks 1**

**Okná – PVC zostava**



**Popis:** PVC zostava okná fix , 4 x statický spoj, farba biela

**p. č. 3 ks 1**

**PVC zostava spolu Dvere a okná**



**Popis :**

Dodávka a montáž PVC zostavy okien a dverí v objekte Výpravne Vajnorská. Predelením jestvujúceho priestoru za pomoci PVC komponentov, dosiahneme vznik samostatnej miestnosti.

Účelom je vznik dennej miestnosti pre vodičov, ktorá je priestorovo a zvukovo oddelená od zvyšnej časti výpravne.

PVC zostava dvere a okná, pohľad z vnútornej strany, dvere ľavé, presklené + PVC výplň v spodnej časti 24 mm, výška 400 mm, kľučka / kľučka, samozatvárač , PVC zostava okná fix , 4 x statický spoj, vrchná časť celej zostavy bez výplne – výška 280 mm. Táto časť slúži na ukotvenie k železobetónovému stropu a nachádzať sa bude v priestore medzi kazetovým podhľadom a stropom, farba exteriér biela / interiér biela.

Šesťkomorový profil , zasklenie 24mm dvojsklo + argón U=1,0 W(m²·K)

Kovanie bezpečnostné WinkHaus activPilot, celoobvodové, dvojité tesnenie

Rozobratie kazetového stropu, úprava a prispôsobenie kazetového stropu po montáži PVC zostavy a spätná montáž kazetového podhľadu – 1x

Demontáž drevenej dosky umiestnenej na múriku, vyspravenie po demontáži - 1x

Montáž - osadenie PVC zostavy 1x

Dodávka a montáž parapet vnútorný, PVC, biela /150 mm x 7 240 mm/ - 2ks

Oprava omietok po montáži PVC zostavy – 1x

Odvoz odpadu

Doprava





