**Príloha č. 1 – Technická špecifikácia k zákazke „Dodávka 6 ks kanálových zdvihákov“**

**Opis predmetu zákazky**

**Kanálový zdvihák do montážnej jamy (s pojazdom po dne jamy):**

Predmetom zákazky je dodávka **6 ks** kanálových zdvihákov s nasledovnými parametrami:

Nosnosť : 15 t

Pohon: hydraulicko-pneumatický

Výška zdvihu: min. 1 200 mm

Prípustný prepojovací tlak: bar 12

Prevádzkový tlak hydraulický: bar 298

Spotreba vzduchu: l/min. 200 - 350

Max. rýchlosť spúšťania pri menovitom zaťažení: mm/s 150

Hlučnosť: db(A) max. 83

Termín dodávky a montáže: do 4 mesiacov od zaslania objednávky

Súčasťou zákazky (zahrnuté v cene) je aj:

- doprava tovaru do depa Jurajov dvor, do príslušných dielní autobusov;

- montáž a pripojenie zdvihákov (vrátane drobného spotrebného materiálu potrebného pre montáž);

- pripojenie zdvihákov na rozvod vzduchu pomocou tlakovej hadice (hadica musí byť súčasťou dodávky)

- revízna a montážna skúška v zmysle platnej legislatívy (vyhláška ministerstva dopravy č. 205/2010 o určených technických zariadeniach a určených činnostiach na určených technických zariadeniach);

- uvedenie do prevádzky, nastavenie zariadenia a zaškolenie personálu (so zápisom v záznamovom hárku preškolenia);

- dokumentácia zdvíhacieho zariadenia (min. vyhlásenie o zhode, záručný list, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku)