**OPIS TECHNICZNY**

Wykładziny oznaczone jako Afl-s1 ( A 1 ) w klasyfikacji reakcji na ogień są materiałami niepalnymi, zapewniającymi najwyższy poziom bezpieczeństwa pożarowego. Klasa A oznacza materiały, które nie palą się w ogóle lub wykazują bardzo ograniczoną palność, a s1 oznacza niską emisję dymu.

Szczegółowy opis:

Klasa A :

Wykładziny w tej klasie są uznawane za niepalne lub trudno zapalne, co oznacza, że nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia i emitują minimalną ilość dymu.

A1:

Klasa A1 oznacza, że materiał jest niepalny, czyli nie pali się w ogóle lub wykazuje bardzo ograniczoną palność.

Kolorystykę wykładzin należy ustalić z dyrekcją placówki.