**OPIS TECHNICZNY**

**Kolorystykę wykładzin należy ustalić z dyrekcją placówki.** Wykładziny oznaczone, jako Bfl-s1 w klasyfikacji ogniowej to materiały charakteryzujące się wysoką trudnopalnością i niską emisją dymu. Klasa Bfl oznacza, że materiał jest trudnopalny, a s1, że wytwarza bardzo ograniczoną ilość dymu w przypadku pożaru.

Szczegółowe informacje o klasie Bfl-s1:

**Bfl (trudnopalność):**

Wykładziny te charakteryzują się niską palnością i ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia.

**s1 (emisja dymu):**

Oznacza, że materiał wytwarza stosunkowo niewielką ilość dymu podczas spalania, co poprawia widoczność i ułatwia ewakuację w przypadku pożaru.

**Norma:**

Klasyfikacja Bfl-s1 musi być zgodna z normą [PN-EN 13501-1](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=1&sca_esv=6181e4a68536525f&sxsrf=AE3TifNlAw_dcWxJTIPql4aO9k3Nkg_bTA%3A1754554876108&q=PN-EN+13501-1&sa=X&ved=2ahUKEwjU8M6goviOAxXtVfEDHY9VKW4QxccNegQIIRAB&mstk=AUtExfDs-JH4tG3Btoi3gKMUc4xw3ZTZkJtxwkHU2NGq61_VPMP3_io4L1hO8JqmOYBWNvwYRSTRJK1orLLnezxigGWwXpDx9Ss-6X1fVmZ8nxE4FFNOfOvoZMDn8VOcWqkzazR_4QJ23xBx6Acj-Eu-mm_dafNYfnKfQOfAQiuMc8dGRLU&csui=3), która precyzuje wymagania dotyczące reakcji materiałów na ogień.