**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Názov predmetu zákazky:** | **Materiál pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou\_1/25** (ID zákazky 70182) - časť č. 2: Certifikované siete na zachytenie pádu osoby z výšky |
| **2.** | **Predmet zákazky:** | Predmetom tejto zákazky je nákup a dodanie certifikovaných sietí proti pádu osôb a nákup a dodanie lana na upevnenie sietí  Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. |
| **3.** | **CPV kód:** | 35110000-8 Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie |
| **4.** | **Miesto dodania, lehota dodania a ostatné požiadavky spojené s predmetom zákazky:** | 1. Miesto dodania: Centrálny sklad Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina 2. Lehota dodania je do 30.11.2025 3. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania. 4. Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru. 5. Tovar bude dodaný jednorazovo, tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. Všetky prostriedky, ktoré podliehajú expirácii nesmú byť v čase dodávky staršie ako 12 mesiacov  od dátumu výroby. 6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar. 7. V prípade použitia ekvivalentných materiálov musí dodávateľ predložiť technické listy na použité materiály a deklarovať ekvivalent materiálov a predložiť úradne preloženú normu v slovenskom jazyku. 8. Dodávateľ musí garantovať skúšku pevnosti siete resp. jej životnosť po dobu minimálne 4 rokov. |
| **5.** | **Záručná doba:** | Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu min. 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. |
| **6.** | **Predkladanie ponuky a jednotlivé položky predmetu zákazky:** | Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa. Uchádzač uvedie: názov ponúkaného výrobku – výrobcu/značku a typové označenie, presnú špecifikáciu ponúkaného výrobku, tak aby verejný obstarávateľ mohol vyhodnotiť, či ponúkaný výrobok spĺňa všetky požiadavky požadované verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vlastný návrh plnenia v štruktúre podľa vzoru týchto súťažných podkladov. |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | |
| **Položka č. 1 - Certifikovaná záchranná sieť 6x4 m** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | | **4 ks** | |
| **Popis** | | Bezuzlová | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Vyrobená z nylonových lán/ polypropylénových lán / ekv. materiál odolný voči poveternostným vplyvom (UV žiareniu) a spĺňajúci požiadavky normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Určená ako horizontálne zavesená bezpečnostná sieť | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Obvodové lano natiahnuté cez vonkajšie oká na okraji siete | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Veľkosť oka siete min. 4x4 cm a max. 6x6 cm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Hrúbka lana siete min. 5 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Garantovaná skúška pevnosti siete resp. jej životnosť minimálne 4 roky | | (doplní uchádzač) | | N/A |
| **Požadovaná norma:** | | EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Typové označenie** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | | (doplní uchádzač) | | |
|  | | | |  | | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | |
| **Položka č. 2 – Certifikovaná záchranná sieť 5,9x3,5 m** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | | **2 ks** | |
| **Popis:** | | Bezuzlová | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Vyrobená z nylonových lán/ polypropylénových lán / ekv. materiál odolný voči poveternostným vplyvom (UV žiareniu) a spĺňajúci požiadavky normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Určená ako horizontálne zavesená bezpečnostná sieť | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Obvodové lano natiahnuté cez vonkajšie oká na okraji siete | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Veľkosť oka siete min. 4x4 cm a max. 6x6 cm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Hrúbka lana siete min. 5 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Garantovaná skúška pevnosti siete resp. jej životnosť minimálne 4 roky | | (doplní uchádzač) | | N/A |
| **Požadovaná norma:** | | EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Typové označenie** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | | (doplní uchádzač) | | |
|  | | | |  | | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | |
| **Položka č. 3 – Certifikovaná záchranná sieť 5x4 m** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | | **1 ks** | |
| **Popis:** | | Bezuzlová | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Vyrobená z nylonových lán/ polypropylénových lán / ekv. materiál odolný voči poveternostným vplyvom (UV žiareniu) a spĺňajúci požiadavky normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Určená ako horizontálne zavesená bezpečnostná sieť | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Obvodové lano natiahnuté cez vonkajšie oká na okraji siete | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Veľkosť oka siete min. 4x4 cm a max. 6x6 cm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Hrúbka lana siete min. 5 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Garantovaná skúška pevnosti siete resp. jej životnosť minimálne 4 roky | | (doplní uchádzač) | | N/A |
| **Požadovaná norma:** | | EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Typové označenie** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | | (doplní uchádzač) | | |
|  | | | |  | | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | | |
| **Položka č. 4 – Certifikovaná záchranná sieť 5,7x3 m** | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** | |
| **Množstvo** | **2 ks** | |
|  | Bezuzlová | | N/A | | (doplní uchádzač) | |
|  | Vyrobená z nylonových lán/ polypropylénových lán / ekv. materiál odolný voči poveternostným vplyvom (UV žiareniu) a spĺňajúci požiadavky normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) | |
|  | Určená ako horizontálne zavesená bezpečnostná sieť | | N/A | | (doplní uchádzač) | |
|  | Obvodové lano natiahnuté cez vonkajšie oká na okraji siete | | N/A | | (doplní uchádzač) | |
|  | Veľkosť oka siete min. 4x4 cm a max. 6x6 cm | | (doplní uchádzač) | | N/A | |
|  | Hrúbka lana siete min. 5 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A | |
|  | Garantovaná skúška pevnosti siete resp. jej životnosť minimálne 4 roky | | (doplní uchádzač) | | N/A | |
| **Požadovaná norma:** | EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) | |
| **Výrobca** | | | (doplní uchádzač) | | | |
| **Typové označenie** | | | (doplní uchádzač) | | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | (doplní uchádzač) | | | |
|  | | |  | | | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | |
| **Položka č. 5 – Certifikovaná záchranná sieť 4,7x3 m** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | | **1 ks** | |
| **Popis:** | | Bezuzlová | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Vyrobená z nylonových lán/ polypropylénových lán / ekv. materiál odolný voči poveternostným vplyvom (UV žiareniu) a spĺňajúci požiadavky normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Určená ako horizontálne zavesená bezpečnostná sieť | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Obvodové lano natiahnuté cez vonkajšie oká na okraji siete | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Veľkosť oka siete min. 4x4 cm a max. 6x6 cm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Hrúbka lana siete min. 5 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Garantovaná skúška pevnosti siete resp. jej životnosť minimálne 4 roky | | (doplní uchádzač) | | N/A |
| **Požadovaná norma:** | | EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Typové označenie** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | | (doplní uchádzač) | | |
|  | | | |  | | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | |
| **Položka č. 6 – Certifikovaná záchranná sieť 3,3x3,3 m** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | | **1 ks** | |
| **Popis:** | | Bezuzlová | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Vyrobená z nylonových lán/ polypropylénových lán / ekv. materiál odolný voči poveternostným vplyvom (UV žiareniu) a spĺňajúci požiadavky normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Určená ako horizontálne zavesená bezpečnostná sieť | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Obvodové lano natiahnuté cez vonkajšie oká na okraji siete | | N/A | | (doplní uchádzač) |
|  | | Veľkosť oka siete min. 4x4 cm a max. 6x6 cm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Hrúbka lana siete min. 5 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Garantovaná skúška pevnosti siete resp. jej životnosť minimálne 4 roky | | (doplní uchádzač) | | N/A |
| **Požadovaná norma:** | | EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Typové označenie** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | | (doplní uchádzač) | | |
|  | | | |  | | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | |
| **Položka č. 7 – Lano na uchytenie siete 50 m** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | | **11 ks** | |
|  | | Hrúbka lana min. 10 mm | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Dĺžka lana 50 m | | (doplní uchádzač) | | N/A |
|  | | Lano musí spĺňať požiadavky pre uchytenie sietí podľa normy EN 1263-1 | | N/A | | (doplní uchádzač) |
| **Výrobca** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Typové označenie** | | | | (doplní uchádzač) | | |
| **Link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného tovaru, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | | (doplní uchádzač) | | |

*Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.