***Technická špecifikácia ponúkaného tovaru***

***Zariadenia pre voľnočasové aktivity – posilňovacie stroje a trenažéry***

.......................................................................................................................................................

(obchodné meno a adresa sídla uchádzača)

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Posilňovacia veža***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

| **Minimálne požiadavky stanovené verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre**[[1]](#footnote-1) |
| --- | --- |
| Multifunkčná posilňovacia veža pre všetky svalové skupiny: • horné končatiny – bicepsy a tricepsy • dolné končatiny – prekopávanie, mŕtvy ťah s napnutými nohami, zakopávanie • hrudník a chrbát – tlak v sede, tlak na prsia; využitie obojručných madiel, sťahovanie horných kladiek • ramená – príťahy madla zospodu postojačky, príťahy (veslovanie) • brucho – skracovačky • posilňovanie prsných svalov |  |
| Počet stanovíšť: min. 3  |  |
| Jednotlivé stanovištia možno individuálne prispôsobiť potrebám postavy |  |
| Jednotlivé stanovištia si nemôžu navzájom prekážať |  |
| Nosnosť od 110 kg do 130 kg |  |
| Maximálny odpor pri cvičení od 90 kg do 110 kg |  |
| Jednotlivé stanovištia musia byť konštruované tak, aby pri cvičení nedošlo k žiadnemu zraneniu |  |
| Nastavenie opierky, sedadla, nastaviteľný cvik pre rozvoj prsných svalov |  |
| Hmotnosť do 210 kg |  |
| Celkový rozmer po zostavení, dĺžka do 165 cm, šírka do 145 cm, výška do 215 cm |  |
| Záruka min. 3 roky |  |

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Bežecký pás***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

| **Minimálne požiadavky stanovené verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| --- | --- |
| Výkon motora min. 3,5 HP s napájaním na 220V, 230 V a tichým chodom |  |
| Rozmery bežeckej plochy: šírka bežeckej plochy od 45 do 56 cm, dĺžka od 1,3 m do 1,5 m |  |
| Zdvih bežeckej plochy elektronický |  |
| Počet stupňov sklonu bežeckej plochy max. stupňov, sklon od 7% do 9 % |  |
| Rýchlosť nastavenia pásu od 0 do 25 km/hod. |  |
| Hmotnosť pásu do 100 kg s transportnými kolieskami |  |
| Rozmery bež. pásu výška do145 cm, šírka do 85 cm, dĺžka do 190 cm |  |
| Odpruženie počas behu  |  |
| Núdzové zastavenie pásu pri páde alebo únave |  |
| Ovládacie prvky:* možnosť naprogramovať beh od jednoduchého počítadla nabehaných kilometrov a rýchlosti behu po možnosť prednastaviť si formu behu a uloženia dát
* snímače tepovej frekvencie, kalórií, zdvih
 |  |
| Možnosť sklopenia bežeckého pásu |  |
| Záruka min. 3 roky |  |

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Cyklotrenažér***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

| **Minimálne požiadavky stanovené verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| --- | --- |
| Nosnosť do 150 kg |  |
| Ovládanie manuálne |  |
| Pohon reťazový alebo remeňový |  |
| Brzdný systém trecí (plsť) |  |
| Sedadlo nastaviteľné horizontálne aj vertikálne |  |
| Vertikálne nastaviteľné riadidlá |  |
| Ochranný kryt zotrvačníka a reťaze (remeňa) |  |
| Transportné kolieska a systém vyrovnania nerovností |  |
| Rozmery cyklotrenažéra dĺžka do 100 cm, šírka do 65 cm, výška do 130 cm |  |
| Výška používateľa do 190 cm |  |
| Hmotnosť stroja max. 50 kg |  |
| Záruka min. 3 roky |  |

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

***Veslovací trenažér***

***Označenie (výrobná značka / model) ponúkaného tovaru: ..........................................***

| **Minimálne požiadavky stanovené verejným obstarávateľom** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre** |
| --- | --- |
| Vybavený počítačom s intuitívnym ovládaním (zobrazuje aspoň vzdialenosť, aktuálnu rýchlosť, priemernú rýchlosť, výkon vo wattoch, ....), napájanie s batériami  |  |
| Nosnosť max. 150 kg |  |
| Ovládanie záťaže manuálne |  |
| Dĺžka pojazdu max. 140 cm |  |
| Sedlo osadené gulôčkovými ložiskami, ktoré zabezpečujú dokonalý sklz |  |
| Rozmery stroja výška max. 90 cm, šírka max. 60 cm, dĺžka max. 240 cm |  |
| Hmotnosť max 30 kg + transportné kolieska |  |
| Záruka min. 3 roky |  |

V ............................... dňa .................

 Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

1. Uchádzač doplní údaje – ponúknuté hodnoty, resp. áno/ nie. [↑](#footnote-ref-1)