**Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky a kalkulácia ceny**

Predmetom zákazky je výmena kobercov a PVC podlahovej krytiny PVC v objektoch obstarávateľa:

Prešovská 48,  Bratislava

Devínska cesta 1, Bratislava

Bojnická 6, Bratislava

Kutlíková 4, Bratislava

Starohájska 14, Bratislava

Pri Šajbách 2/A. Bratislava

ČOV Vrakuňa, Hlohová,  Bratislava

Kukučínova 35, Malacky

Dolná 111, Modra

Hollého 71, Holíč

ČOV Železničná 124, Senica

Hviezdoslavova 20, Senica

Staničná 22, Brezová pod Bradlom

Toplianska 1. Bratislava

**Požadovaný rozsah činností:**

**Položenie kobercov**

* Strhávanie kobercov a ich likvidácia
* Demontáž a likvidácia kobercového sokla
* Povrchová úprava RS stierkou
* Prebrúsenie podlahy
* Vyrovnanie podkladu nivelizačnou hmotou
* Penetrácia podlahy
* Dodávka koberca
* Lepenie koberca
* Výroba a montáž kobercového sokla do plastu
* Dopravné náklady v rámci Bratislavy

**Položenie podlahovej PVC krytiny**

* Strhávanie PVC/kobercov a ich likvidácia
* Demontáž a likvidácia PVC sokla
* Prebrúsenie podlahy
* Povrchová úprava RS stierkou
* Vyrovnanie podkladu nivelizačnou hmotou
* Penetrácia podlahy
* Dodávka podlahovej PVC krytiny
* Lepenie podlahovej PVC krytiny vrátane zvárania
* Výroba a montáž vyťahovaného sokla
* Dopravné náklady v rámci Bratislavy

**Parametre koberca**

Materiálové zloženie: 100% polyamid

Typ koberca: uzlíkový /kancelársky koberec

Farebná škála: minimálne 10 farieb

Umiestnenie: Administratívne priestory – kancelária

Hustota vpichov: minimálne 180000 vpichov na m²

Výška vlasu: 3,5 – 4,5 mm

Celková výška: 5,5 – 7 mm

Váha vlasu: 550 – 600 g/m²

Celková váha: 1600 – 2100 g/m²

Podklad: umelá juta

Trieda záťaže: minimálne 33

Tepelný odpor: minimálne Cfl-s1

Zvuková izolácia: minimálne 23 dB

Stálofarebnosť: ≥ 5

Opotrebenie: ≥ 4

**Špecifikácia kobercovej soklovej lišty**

Materiál soklovej lišty: plast

Výška lišty: 5cm

Farba lišty: biela

**Parametre** **podlahovej PVC krytiny**

Farebná škála: minimálne 10 farieb

Typ PVC: Objektové homogénne PVC

Materiál: polyvinylchlorid

Celková hrúbka PVC: minimálne 2 mm

Trieda záťaže: minimálne 34 – 43

Odolnosť proti oderu : T

Reakcia podlahy na oheň: Bfl-s1

Antistatické vlastnosti: <2 kV

Odolnosť proti chemikáliám: EN ISO 26987

Plošná hmotnosť: 2,7 – 3,2 kg/m²

**Špecifikácia vyťahovaného sokla**

Soklová lišta z PVC určená na ukončenie PVC podlahovej krytiny do výšky 8 cm.

**Doprava z Bratislavy**

* V prípade že práce budú vykonávané mimo Hlavného mesta SR Bratislavy, môže dodávateľ fakturovať dopravné náklady. Dopravné náklady sa preplácajú z Bratislavy na miesto dodávky služby.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh diela** | **Merná jednotka** | **Predpokladané množstvo** | **Jednotková cena Eur** | **Spolu Eur** |
| Strhávanie kobercov a ich likvidácia | m² | 2000 |  |  |
| Demontáž a likvidácia kobercového sokla | bm | 1500 |  |  |
| Prebrúsenie podlahy | m² | 2000 |  |  |
| Penetrácia podlahy | m² | 2000 |  |  |
| Povrchová úprava RS stierkou | kg | 50 |  |  |
| Vyrovnanie podkladu nivelizačnou hmotou do 4mm | m² | 500 |  |  |
| Dodávka koberca | m² | 2000 |  |  |
| Lepenie koberca | m² | 2000 |  |  |
| Dodávka a montáž kobercového sokla | bm | 1500 |  |  |
| Demontáž a likvidácia podlahoviny PVC | m² | 200 |  |  |
| Demontáž a likvidácia soklíkov PVC | bm | 100 |  |  |
| Odstránenie zbytkov lepidla | m² | 200 |  |  |
| Dodávka podlahovej PVC krytiny | m² | 200 |  |  |
| Lepenie a zváranie podlahovej PVC krytiny | m² | 200 |  |  |
| Výroba a montáž vyťahovaného sokla | bm | 100 |  |  |
| Dopravné náklady z Bratislavy | km | 500 |  |  |
| **Celková cena spolu v EUR bez DPH:** |  |  |  |  |

**Uchádzač vyplní všetky žlto podfarbené polia.**