**Skříň pro uskladnění nebezpečných látek**

**Popis a parametry**

* demontovaná, velmi stabilní konstrukce z kvalitního ocelového plechu
* dveře jsou uzamykatelné rozvorovým dvoubodovým cylindrickým zámkem (bezpečnost dle platné normy)
* lakování je provedeno vypalovacím práškovým lakem šedá RAL 7035 (korpus) a modrá RAL 5012 (dveře)
* skříně splňují bezpečnostní předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných látek
* pod každou polici je záchytná vana z pozinkovaného plechu o objemu 20 litrů pro případ vytékání kapalin
* police s vaničkami jsou výškově stavitelné po 25 mm
* nosnost každé police: 60 kg
* rozměry (šířka x hloubkaxvýška): 1200x500x1950 mm
* hmotnost: cca 85 kg
* počet polic: 4

Obsah obrázku police, interiér, design

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.