**Minimální požadavky:**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | **Škoda KAROQ Akční model 125 let**, nové nebo předváděcí |
| Motorizace | výhradně benzínový motor, min. 1.0 TSI 85 kW, manuální převodovka |
| Status vozidla | stáří maximálně do 1 roku  a  maximálním nájezdem 5.000 km |
| Barva karoserie | bílá – podmínka pro vozidlo městské policie |
| Příplatková výbava | prodloužení **zákonné záruky** vozidla na **5 let** a **150 000 km**;  doprava k zákazníkovi;  plastová vana v zavazadlovém prostoru |
| Úprava vozu pro městskou policii | **diodová rampa modré barvy pro bezpečnostní složky** s ovládacím panelem na přístrojové desce (dobře dostupný), ovládací elektronika včetně megafonu s mikrofonem;  **polepení vozu pro MP Znojmo** dle vyhlášky č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii (*viz. obrazová příloha v tomto dokumentu včetně konkrétních rozměrů*) – výjimkou je znak MP Znojmo na přední kapotě, která není předmětem dodávky;  montáž námi dodané **radiostanice** do přístrojové desky (viz. instalační pokyny radiostanice);  držák na 10“ tablet na přístrojové desce u spolujezdce;  omyvatelné zadní potahy v kožence;  přední doplňkové ochranné textilní potahy;  automobilová kamera TrueCam A6 včetně zadní kamery a pamětí Micro SDHC 32GB včetně skrytí elektro kabeláže s krytým napojením k elektrickému napájení;  **zápis do TP o homologaci** |

**Všechny minimální požadavky na vozidlo jsou uvedeny v dokumentu „priloha-c-5-minimální-pozadavky“.**

**Pokud jsou konfigurace (v tomto dokumentu a v dokumentu „priloha-c-5-minimální-pozadavky“) v rozporu, má přednost konfigurace v tomto dokumentu.**

**Instalační pokyny radiostanice:**

Žádáme o:

1) instalaci zaslané radiostanice Hytera do vozidla bez použití jakýchkoli šroubů, tedy tak, aby byla rdst kdykoli vyjmutelná,

2) kabel od antény protáhnout skrytě (pod plasty) od rdst až dozadu doprostřed na střechu. Je třeba vyvrtat díru do střechy (nebo využít připravený otvor ze záslepkou) a umístit patu antény. Dbát na kvalitní přizemnění koaxiálního kabelu ke střeše. BNC konektor prosíme dodat Vámi a nakrimpovat přímo na koaxiální kabel u vývodu k rdst. Zbytek antény si nainstalujeme sami.

3) GPS anténu namontovat skrytě (pod plasty) dopředu doprostřed na přístrojovou desku co nejblíže k přednímu sklu tak, aby byla anténa co nejlépe viditelná pro družice.

4) napájení rdst proveďte vhodně dimenzovanými vodiči samostatným přívodem až k auto baterii se samostatným jištěním.

**Polepení vozu pro MP:**

* Výška textu „MĚSTSKÁ POLICIE“ na boku vozidla: 11 cm
* Výška textu „MĚSTSKÁ POLICIE“ vzadu: 7,7 cm
* Výška textu „ZNOJMO“ na boku vozidla: 6,5 cm
* Výška textu „156“ 7 cm
* Výška čtverce žlutého na boku vozidla dole: 6,5 cm
* Výška čtverce žlutého na boku vozidla nahoře: 8,2 cm

****