**Príloha č. 4 Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | **ALTA VIA, s.r.o.** |
| Názov predmetu zákazky | **„Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Časť 1:**  **Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu** | | | | |
| Názov výrobcu a typové označenie príslušenstva | | | | |
| **Hlavné technické údaje**  Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu | Bezhriadeľový a bez-odpadový CNC lúpací stroj s integrovanou odkôrňovacou funkciou | Pre dĺžku guľatiny do 2,5m | Ano/nie | **€** |
| Pre priemer guľatiny do 48 cm | [ cm ] |
| CNC zariadenie na lúpanie dýhy od 0,5-3mm hrúbky a do 2500mm dĺžky | Hrúbka: [od...do...mm]  Dĺžka:  [ do....mm] |
| Servo motory, tolerancia lúpania na hrúbke max 0,05mm | [ mm ] |
| Nastaviteľná rýchlosť lúpania 0-80m/min | Áno/nie |
| Samonastaviteľný sklon noža pri rôznych hrúbkach dýhy | Áno/nie |
| 1 x nôž v cene | Áno/nie |
| Montáž/demontáž noža pomocou hydraulického vyklápania (rýchloupínanie) | Áno/nie |
| Hmotnosť min. 10000kg | [ kg ] |
| Príkon min. 45kW a max 55kW | [ kW ] |
| CNC gilotína | Tolerancia krátenia dýhy max +/- 5mm | [ mm ] |
| Maximálna šírka krájania 2600mm | [ mm ] |
| Dĺžka noža min. 2650mm - max. 2750mm | [ mm ] |
| Posuv cez servomotory (CNC servo ovládanie posuvu) | Áno/nie |
| Brúska nožov | Automatická brúska nožov s magnetickým výklopným stolom | Áno/nie |
| Brúska nožov dĺžky min. 2700mm - max. 3000mm | [ mm ] |
| Olejový emulzný chladiaci systém | Áno/nie |
| Dopravník guľatiny do lúpacieho stroja | Áno/nie |
| Dopravník dýhy : z lúpacieho stroja do gilotíny, š 2,7m x d 4-8m | [ m x m ] |
| Dopravník dýhy z gilotíny : š 2,7m x d 2- 4m | [ m x m ] |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Zaškolenie obsluhy v mieste realizácie projektu. | Áno/nie | |  |
| Inštalácia v mieste realizácie projektu. | Áno/nie | |
| Doprava na miesto realizácie | Áno/nie | |
| Záruka 24 mesiacov | Áno/nie | |
| Servisný zásah 48 hod. od nahlásenia poruchy | Áno/nie | |
| Prehlásenie o zhode s CE | Áno/nie | |

**Cena celkom bez DPH:**

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby:

**Príloha č. 4 Výpočet zmluvnej ceny, minimálna technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní | **ALTA VIA, s.r.o.** |
| Názov predmetu zákazky | **„Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť 2:**  **Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom** | | | |
| Názov výrobcu a typové označenie vrátane príslušenstva | | | |
| **Hlavné technické údaje**  Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom | Lisovacia plocha min 2500x2600mm, alebo 2x(2500x1300mm) |  | **€** |
| Lisovací tlak spolu min 150 ton | [ t ] |
| VF generátor príkon 20-40kW | [ kW ] |
| Výška zdvihu 1000 mm | [ mm ] |
| Dodávka je bez lisovacích foriem | áno/nie |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Inštalácia v mieste realizácie projektu | áno/nie |
| Školenie obslužného personálu v mieste realizácie projektu | áno/nie |
| Doprava na miesto realizácie projektu | áno/nie |
| Záruka 24 mesiacov | áno/nie |
| Servisný zásah 48 hod. od nahlásenia poruchy | áno/nie |

**Cena celkom bez DPH:**

Identifikačné údaje

Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

Platca DPH:

Dátum, meno a podpis oprávnenej osoby: