Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky/ vzor vlastného návrhu plnenia
Opis predmetu zákazky / Vzor vlastného návrhu plnenia 
Náboje pre krátke strelné zbrane a brokovnice

Časť 1: Náboje do revolverov

1.1 Náboj kal. .38 Špeciál – 10,25 g – 50 000 ks
	Náboj kal. .38 Špeciál – 10,25 g
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	50 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                               .38 Špeciál
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:	                FMJ, FMJ FP, alebo SP
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A


	Materiál jadra strely:	olovo
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál plášťa strely:	CuZn alebo Fe/CuZn
	(Doplní uchádzač konkrétny materiál)
	N/A

	Materiál nábojnice:	CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	               10,25 g, tolerancia hmotnosti strely ± 0,25 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	270 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Minimálna úsťová energia E0:	370 J

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	100% zásahov v kružnici o priemere 80 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                             netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	  -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                              min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Iné vlastnosti:	                              vodotesné lakovanie zápalky náboja
	N/A
	(Doplní uchádzač)



1.2 Náboj kal. .357 Magnum – 10.25 g – 50 000 ks
	Náboj kal. .357 Magnum – 10.25 g
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	50 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 .357 Magnum
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:	                 FMJ, FMJ FP, alebo SP
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Materiál jadra strely:	   olovo
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál plášťa strely:	   CuZn alebo Fe/CuZn
	(Doplní uchádzač konkrétny materiál)
	N/A

	Materiál nábojnice:	   CuZn
	(N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                10,25 g, tolerancia hmotnosti strely ± 0,25 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	370 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Minimálna úsťová energia E0:	700 J

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	100% zásahov v kružnici o priemere 80 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                                   netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                 min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Iné vlastnosti:	                                vodotesné lakovanie zápalky náboja
	N/A
	(Doplní uchádzač)



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja a kalibrom. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Náboje musia byť balené do škatuliek (spotrebiteľských obalov), nie sypané. Škatuľky sa ďalej vkladajú do skupinového obalu podľa možností výrobcu.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Dokladovanie certifikátmi
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky
3. 
4. 
Náboje dodávané v počte menšom ako 30 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. 
Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.


Časť 2: Náboje kal. 9 mm Luger (palebný priemer)

2.1 Náboj kal. 9mm Luger (9 x 19 mm) - Duty  - 2 500 000 ks
	Náboj kal. 9mm Luger (9 x 19 mm) - Duty  
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	2 500 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 9mm Luger
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál nábojnice:	   CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:  ŠPS (špeciálne policajné strelivo) strela sa pri 	zasiahnutí mäkkých cieľov deformuje  a odovzdáva energiu, pri                     zasiahnutí tvrdých cieľov   sa zatvára a prestreľuje ich a pri zasiahnutí  pneumatiky vysekáva do nej otvor aby čo  najrýchlejšie unikol vzduch. 
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál strely:	                zliatina CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                6,0 g až 7,0 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	420 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Minimálna úsťová energia E0:	540 J

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	100% zásahov v kružnici o priemere 50 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                                   netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Iné vlastnosti:  - riadený prenos energie strely, ktorý zabezpečí  prienik cez tvrdé aj mäkké ciele bez úlomkov,
	- penetrácia 20%-nej balistickej želatíny max. 30 cm,                                                                            	- minimálna odchýlka pri streľbe cez sklo pod                                                                                 	 rôznym uhlom, bez expanzie strely.
	N/A
	(Doplní uchádzač)






2.2 Náboj kal. 9mm Luger (9x19 mm) – Subsonic – 300 000 ks
	Náboj kal. 9mm Luger (9x19 mm) – Subsonic
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	300 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 9mm Luger
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál nábojnice:	   CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:  JHP (Jacketed Hollow Point); plášťová strela s expanznou dutinou v špičke strely
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál plášťa strely:	    zliatina CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   od 9,5 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Maximálna úsťová rýchlosť V0:	315 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	 100% zásahov v kružnici o priemere 70 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                                   netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Iné vlastnosti:  - riadený prenos energie strely zabezpečený zväčšením priemeru strely po expanzii
	N/A
	(Doplní uchádzač)



2.3 Náboj kal. 9mm Luger (9x19 mm) priebojný – AP – 150 000 ks
	Náboj kal. 9mm Luger (9x19 mm) – priebojný
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	150 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 9mm Luger
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál nábojnice:	   CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely: FMJ (Full Metal Jacket) celoplášťová strela                                                                               s priebojným jadrom alebo špeciálna homogénna   priebojná  strela CuZn
	(Doplní uchádzač konkrétny typ)
	N/A

	Jadro strely:	                  oceľ, WC
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   5,7 g až 7,0 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	    420 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Minimálna úsťová energia E0:	    600 J

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	 100% zásahov v kružnici o priemere 70 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                                   netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Iné vlastnosti:  - schopnosť strely prestreľovať balistickú ochranu jednotlivca triedy IIIA podľa NIJ 0101.04 na vzdialenosť minimálne 15m.
	N/A
	(Doplní uchádzač)



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Náboje musia byť balené do škatuliek (spotrebiteľských obalov), nie sypané. Škatuľky sa ďalej vkladajú do skupinového obalu podľa možností výrobcu.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Dokladovanie certifikátmi
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom. Súčasne žiadame certifikátom autorizovanej osoby deklarovať  schopnosť strely prestreľovať balistickú ochranu jednotlivca triedy IIIA podľa NIJ 0101.04 na vzdialenosť minimálne 15m, v zmysle platnej metodiky NIJ 0101.04.

Iné požiadavky
5. 
6. 
Náboje dodávané v počte menšom ako 30 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. 
Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.




Časť 3: Náboje kal. 9x19 mm Luger (strelecký výcvik)

3.1. Náboj kal. 9mm Luger (9 x 19 mm) – 8,0 g – 50 000 000 ks
	Náboj kal. 9mm Luger (9 x 19 mm) – 8,0 g
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	50 000 000 ks
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 9mm Luger
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál nábojnice:	   CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely: TFMJ (Total Full Metal Jacketed) celoplášťová strela ogiválna úplne uzavretá so zabránením uvoľnenia splodín z oloveného jadra do ovzdušia pri výstrele
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Jadro strely:	                  olovo
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál plášťa strely:	    CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   8,0 g, tolerancia hmotnosti strely ± 0,25 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	    360 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Minimálna úsťová energia E0:	    515 J

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	 100% zásahov v kružnici o priemere 50 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                                   netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



3.2. Náboj kal. 9mm Luger (9 x 19 mm) – INTERIER – 1 250 000 ks
	Náboj kal. 9mm Luger (9 x 19 mm) – INTERIER
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	1 250 000 ks
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 9mm Luger
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál nábojnice:	   CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely: FMJ FP (Full Metal Jacket Flat Point) celoplášťová strela s plochou špičkou
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Jadro strely:   zinok, prípadne ekvivalent v podobe iného netoxického kovu
	(Doplní uchádzač konkrétny materiál)
	N/A

	Materiál plášťa strely:	    CuZn
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   od 5,9 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	    420 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Minimálna úsťová energia E0:	    520 J

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Presnosť streľby na 25 m:	 100% zásahov v kružnici o priemere 50 mm, pričom stred kružnice je stredný bod zásahu, 4x5 striel (dĺžka skúšobnej hlavne 150 mm)
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka:	 	                                   netoxická 

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +50ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja, posledné dvojčíslo roku výroby a kaliber. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Náboje musia byť balené do škatuliek (spotrebiteľských obalov), nie sypané. Škatuľky sa ďalej vkladajú do skupinového obalu podľa možností výrobcu.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Na škatuľke nábojov podľa bodu 3.2. musí byť navyše uvedený zreteľný nápis „INTERIER“ a krabička musí byť vyhotovená v inej farbe ako náboje 9 mm Luger s 8g strelou určených na výcvik podľa bodu 5.1. 

Dokladovanie certifikátmi
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky
4. 
5. 
Náboje dodávané v počte menšom ako 30 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. 
Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

Časť 4: Náboje kalibru 4,6x30 mm Ball – 250 000 ks
	Náboje kalibru 4,6x30 mm Ball
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	250 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 4,6x30 mm
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:                            FMJ s oloveným jadrom
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál plášťa strely:	    zliatina CuZn alebo Fe/CuZn
	Doplní uchádzač konkrétny materiál)
	N/A

	Hmotnosť strely:	                   od 2,6 g 
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Materiál nábojnice:	   zliatina CuZn alebo Fe/CuZn
	Doplní uchádzač konkrétny materiál)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	    620 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Smerodajná odchýlka σ:	                  ≤ 10 m/s 
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Rozptyl  5 výstrelov:	100% zásahov na 100 m v kruhu s priemerom max. 88 mm (3 MOA)
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -30ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja a kalibrom. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Náboje musia byť balené do škatuliek (spotrebiteľských obalov), nie sypané. Škatuľky sa ďalej vkladajú do skupinového obalu podľa možností výrobcu.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Dokladovanie certifikátmi
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky
11. 
12. 
Náboje dodávané v počte menšom ako 30 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. 

Časť 5: Náboje kal. 5,7x28mm

5.1. Náboj kal. 5,7x28 mm celoplášťová strela – 150 000 ks
	Náboj kal. 5,7x28 mm celoplášťová strela
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	150 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 5,7x28 mm
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:                            FMJ (hliníkové jadro)
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   od 2,0 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	    675 m.s-1 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Smerodajná odchýlka σ:	                  ≤ 10 m/s 
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Rozptyl  9 z 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m -     max. 70 mm

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Citlivosť zápalky                                podľa STANAG 4090

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



5.2. Náboj kal. 5,7x28 mm strela s dutinkou – 30 000 ks
	Náboj kal. 5,7x28 mm strela s dutinkou
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	30 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                 5,7x28 mm
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                 v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Materiál nábojnice:	   zliatina CuZn 
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Typ strely:                            plášťovaná strela typu HP (hliníkové jadro)
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   od 1,8 g 
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:	    675 m.s-1 (150 mm hlaveň) 

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Smerodajná odchýlka σ:	                  ≤ 10 m/s 
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Rozptyl  9 z 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m -     max. 70 mm

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Citlivosť zápalky                                podľa STANAG 4090

	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Iné vlastnosti:	Deformácia strely bez fragmentácie alebo s minimálnou fragmentáciou zabezpečuje maximálne odovzdanie energie a zvýšený zastavovací účinok.
	N/A
	(Doplní uchádzač)



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja a kalibrom. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Náboje musia byť balené do škatuliek (spotrebiteľských obalov), nie sypané. Škatuľky sa ďalej vkladajú do skupinového obalu podľa možností výrobcu.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Dokladovanie certifikátmi
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky
7. 
8. 
Náboje dodávané v počte menšom ako 30 000 kusov, musia byť vyrobené v jednej sérii. 


Časť 6: Náboje do brokových strelných zbraní kaliber 12/70
4 
5 
6 

6.1 Brokový náboj kal. 12/70 mm jednotná strela – 74 000 ks
	Brokový náboj kal. 12/70 mm jednotná strela
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	74 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                  12/70
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                   v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Nábojnica:	                   plastový obal
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Výška kovania nábojnice:	     min. 12,5 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Typ strely:                             jednotná olovená
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                   32g, tolerancia hmotnosti strely ±1 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka: 	                  typ 209 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač konkrétny typ)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0: 420 ±10 ms-1 (dĺžka skúšobnej hlavne 700 mm)

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A




6.2 Brokový náboj kal. 12/70 mm hromadná strela; priemer broku 3,1 – 3,5 mm – 788 000 ks
	Brokový náboj kal. 12/70 mm hromadná strela; priemer broku 3,1 – 3,5 mm
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	788 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                  12/70
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                   v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Nábojnica:	                       plastový obal
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Výška kovania nábojnice:	         min. 12,5 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Typ strely:                                 hromadná - olovené broky
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Olovené broky priemer: 	        3,1 – 3,5 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Hmotnosť brokovej náplne:      32 - 35 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Kontajner hromadnej strely:    plast  
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Zápalka: 	                    typ 209 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač konkrétny typ)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0: 385 ±10 ms-1 (dĺžka skúšobnej hlavne 700 mm)

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



6.3 Brokový náboj kal. 12/70 mm hromadná strela; priemer broku 8,3 – 8,7 mm  – 6 000 ks
	Brokový náboj kal. 12/70 mm hromadná strela; priemer broku 8,3 – 8,7 mm
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	6 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                     12/70
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                      v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Nábojnica:	                      plastový obal
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Výška kovania nábojnice:	        min. 12,5 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Typ strely:                                 hromadná - olovené broky
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Olovené broky priemer: 	        8,3 - 8,7 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Hmotnosť brokovej náplne:      30 - 34 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Ak sú olovené broky uložené v kontajnery:	     materiál kontajnera plast  
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Ak olovené broky nie sú uložené v kontajnery: plstená zátka oddeľuje broky od výmetnej náplne
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Obsah nábojnice:	min. 9 brokov
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Zápalka: 	                  typ 209 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač konkrétny typ)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0: 370 ±10 ms-1 (dĺžka skúšobnej hlavne 700 mm)

	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



6.4 Brokový náboj kal. 12/70 mm špeciálna vyrážacia strela  - 5 000 ks
	Brokový náboj kal. 12/70 mm špeciálna vyrážacia strela
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	5 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                                  12/70
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                                   v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Nábojnica:	                                   plastový obal
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Výška kovania nábojnice:	                    min. 10 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Typ strely:                                            prášková substancia
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Hmotnosť strely:	                                  34g, tolerancia hmotnosti strely ±1 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Zápalka: 	                                 typ 209 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač konkrétny typ)
	N/A

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	    -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                 min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja a kalibrom. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Na plášti nábojnice požadujeme označenie kalibru, typ strely a označenie výrobcu. Označenie musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Dokladovanie certifikátmi
Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky
9. 
10. 
Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je menej ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii. 

Časť 7:   Náboje do brokových strelných zbraní kaliber 12/70 mm proti dronom

Brokový náboj kal. 12/70 mm hromadná strela; priemer brokov 2,4 – 2,8 mm  - 5 000 ks
	Brokový náboj kal. 12/70 mm hromadná strela; priemer brokov 2,4 – 2,8 mm  
	Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Množstvo
	5 000 kusov
	

	Výrobca:
	(Doplní uchádzač)

	Typ: 
	(Doplní uchádzač)

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list. V prípade, že webová stránka nie je k dispozícii, požaduje sa predloženie napr. produktového listu, ktorý bude obsahovať fotografiu, technickú špecifikáciu a presné označenie výrobku.
	(Doplní uchádzač)

	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Kaliber:                                                 12/70
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Rozmer náboja:  	                                  v súlade s C.I.P.
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Dĺžka nábojnice po rozvine:                  max. 70 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Nábojnica:	                                   plastový obal
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Výška kovania nábojnice:	                     min. 12,5 mm
	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Typ strely:                                             hromadná - wolfrámové broky
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Wolfrámové broky priemer: 	      2,4 – 2,8 mm

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A

	Hmotnosť brokovej náplne:                  33 - 42 g
	(Doplní uchádzač konkrétne hodnoty)
	N/A

	Kontajner hromadnej strely:	      plast  
	N/A
	(Doplní uchádzač)

	Zápalka: 	                                   typ 209 alebo ekvivalent
	(Doplní uchádzač konkrétny typ)
	N/A

	Minimálna úsťová rýchlosť V0:            400 ±10 ms-1 
	(Doplní uchádzač konkrétnu rýchlosť)
	N/A

	Maximálny tlak:	           132 MPa 
	(Doplní uchádzač konkrétny tlak)
	N/A

	Funkčnosť náboja v rozsahu teplôt:	     -20ºC až +40ºC

	(Doplní uchádzač teploty)
	N/A

	Životnosť:	                                  min. 5 rokov

	(Doplní uchádzač konkrétnu hodnotu)
	N/A



Značenie a balenie nábojov
Náboje, musia byť na dne nábojnice označené výrobcom náboja a kalibrom. Razenie na dne nábojnice musí byť zreteľné a ľahko čitateľné. Na plášti nábojnice požadujeme označenie kalibru, typ strely a označenie výrobcu. Označenie musí byť zreteľné a ľahko čitateľné.

Na škatuľke musia byť uvedené minimálne tieto údaje:
· označenie výrobcu,
· označenie náboja; hmotnosť a typ strely,
· počet zabalených kusov,
· rok výroby a číslo série,
· a iné údaje vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok.

Dokladovanie certifikátmi

Požadované parametre deklarovať skúšobným protokolom alebo vyhlásením nezávislej inštitúcie, minimálne však technickým listom výrobcu na konkrétny druh náboja alebo vyhlásením výrobcu doloženým verejne dostupným prospektom alebo katalógom.

Iné požiadavky
11. 
12. 
Náboje, ktorých celkový dodávaný počet je menej ako 10 000 kusov, musia byť výrobné v jednej sérii. 
