**HMLOVÁ FONTÁNA**

**Výkaz výmer**

SO 02 Hmlový systém

Miesto : Námestie Republiky

Objekt : SO 02 Hmlový systém

Dátum : 06/2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAT | **SO 02 HMLOVÝ SYSTÉM FONTÁNY** | **množstvo** |  | **Jed.cena** | **CENA spolu** |
| 2 | MAT | Čerpadlo pre vodnú hmlu | 1 | Ks |  |  |
| 3 | MAT | Set filtrov 1/2com 5mic | 1 | Ks |  |  |
| 4 | MAT | Tryska hmlová d0,2mm | 36 | Ks |  |  |
| 5 | MAT | Koleno trysky 3/8" | 36 | Ks |  |  |
| 6 | MAT | Koleno potrubia 90st. 3/8" | 8 | Ks |  |  |
| 7 | MAT | T-kus 3/8" | 42 | Ks |  |  |
| 8 | MAT | Potrubie 3/8" polyamid | 105 | Bm |  |  |
| 9 | MAT | Objímka tryska | 36 | ks |  |  |
| 10 | MAT | Držiak trysky | 36 | Ks |  |  |
| 11 | MAT | Solenoid 1" | 1 | Ks |  |  |
| 12 | MAT | Ventil guľový 1" | 2 | Ks |  |  |
| 13 | MAT | Kotviaci materiál | 1 | klp |  |  |
| 14 | MAT | Potrubie PE 1" | 2 | Bm |  |  |
| 15 | MAT | Fitingy PE | 1 | Klp |  |  |
| 16 | MAT | Podpera čerpadla nerez | 1 | Ks |  |  |
| 17 | MAT | Kotvenie čerpadla to polohy | 1 | Ks |  |  |
| 18 | MAT | Ovládač elektrických zariadení so senzorom vlhkosti | 1 | Klp |  |  |
| 19 | MAT | Zhotovenie pripojenia zo strojovne DN40 | 1 | Ks |  |  |
|  |  | práce: |  |  |  |  |
| 1 |  | Montáž hmlového systému do drevenej terasy a zapojenie hmlového systému | 1,00 | pol. |  |  |
| 2 |  | Doprava | 1,00 | pol. |  |  |
|  |  | **Celkom bez DPH** |  |  | |  |
|  |  | **DPH 20%** |  |  | |  |
|  |  | **Celkom s DPH** |  |  | |  |