Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

1. Predmetom zákazky je nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre potreby Leteckého útvaru MV SR (LÚ MV SR).

2. Hlavný kód CPV:
18100000-0 Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky

Doplňujúci kód CPV:
18110000-3 Pracovné odevy
18130000-9 Špeciálne pracovné odevy

3. S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
· dodanie tovaru do miesta dodania,
· vyloženie tovaru v mieste dodania.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

5. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

6. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 

7. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu. 

8. Verejný obstarávateľ požaduje pri dodaní tovaru odovzdanie návodu na použitie v slovenskom alebo českom jazyku. Súčasťou dodávky je tiež predloženie dokumentov a technickej dokumentácie položky (informácie o preprave, manipulovaní, skladovaní, o údržbe – pranie chemické čistenie a pod.), a to v slovenskom alebo českom jazyku.

9. Lehota plnenia je:	Do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

10. Miestom dodania je: Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča 
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia
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1. Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:
Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.
1.1
	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 1 Odev pracovný antistatický delený letný
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo:
	18 ks
	
	

	Základný materiál:
	Tkanina, antistatická úprava
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Farba:
	kombinácia sivá PANTONE 17-4014 TCX, titanium čierna PANTONE 19-5708 TCX Jet Set, reflexná žltá PANTONE 12-0643 TCX
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Plošná hmotnosť:
	206 gr/m2 (± 10 g)
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Zloženie vrchný materiál:
	zmesový 79 % bavlna 20 % polyester; 1 % antistatická vodivá tkanina, stálofarebný
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Pánska súprava, antistatická s nehorľavou antistatickou úpravou, blúza s krytým zapínaním a strieborným sedlom, nohavice do pasu, reflexné doplnky
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Na chrbtovej časti blúzy je potrebné umiestniť (potlač, nalepenie) logo LÚ MV SR v primeranej veľkosti (20x10 cm) tak, aby bolo jasne viditeľné a čitateľné aj z väčšej vzdialenosti.
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Rukáv je ukončený do gumy s nastaviteľnou manžetou zapínanie na prekrytý zips a suchý zips, boky manžety blúzy do gumy.
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Nohavice s pásom do gumy a pútkami na opasok, 4 predné vrecká na suchý zips
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Tento komplet je určený pre leteckých mechanikov pre letné obdobie, pričom spĺňa všetky požiadavky pre príjemné nosenie a pohodlnú prácu. Je ľahký a ohybný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Odev musí spĺňať podmienky antistatickosti podľa normy EN ISO 1149-5 a noriem EN ISO 11612 - A1,A2,B1,C1,F1; EN ISO 11611 tr. 1 ;; EN 130 34 + A1 - typ 6
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Všetky zipsy musia byť kovové a prekryté, vypracovanie odevu musí spĺňať podmienky antistatickosti
	N/A
	(doplní uchádzač)



Veľkostný sortiment pre „Odev pracovný delený letný“
	Základné veľkosti muži

	Veľkosť
	S 44-46
	M 48-50
	L 52-54
	XL 56-58
	XXL 60-62
	3XL 64-68

	Telesné miery

	Výška postavy
	170-176
	176-182
	182-188
	188-194
	188-194
	188-194

	Obvod pása
	72-80
	80-88
	88-96
	96-104
	104-112
	112-120

	Obvod hrudi
	84-92
	92-100
	100-108
	108-116
	116-124
	124-132

	Obvod krku
	37-38
	39-40
	41-42
	43-44
	45-46
	47-48





1.2
	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 2 Odev pracovný antistatický delený nepremokavý zimný
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo:
	18 ks
	
	

	Základný materiál:
	kanvas 98%, bavlna 2% elastan
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Farba výstražnej bundy:
	reflexná žltá PANTONE12-0643 TCX
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Farba montérkovej blúzy kombinácia:
	sivá PANTONE 17-4014 TCX Titanium, čierna PANTONE 19-5708 TCX Jet Set reflexná žltá, PANTONE 12-0643
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Farba montérkových nohavíc kombinácia:
	sivá PANTONE 17-4014 TCX Titanium, čierna PANTONE 19-5708 TCX Jet Set reflexná žltá, PANTONE 12-0643
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Plošná hmotnosť:
	250 gr/m2 (± 10 g)
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Zloženie vrchný materiál:
	Strečová tkanina
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Zloženie materiálu výplne a podšívky
	100% polyester
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Tento komplet je určený pre leteckých mechanikov pre zimné obdobie, pričom spĺňa všetky požiadavky pre príjemné nosenie a pohodlnú prácu. Je ľahký a ohybný
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Odev musí spĺňať podmienky podľa normy EN ISO 20417 kat. 2, EN 340, EN 471 a normy EN ISO 13688. Všetky zipsy musia byť kovové a prekryté, vypracovanie odevu musí spĺňať podmienky antistatickosti.
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Pánska výstražná bunda žltej farby

	Zateplená s kapucňou v golieri a odmínateľnými rukávmi, s regulovateľnými manžetami na rukávoch a vnútornými manžetami v rukávoch, s náprsnými vreckami na mobil a ceruzku a kapsičku na ID kartu, slučkou na rádiostanicu, s vnútorným vreckom a lepenými švami, reflexné pruhy 3M
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Na chrbtovej časti blúzy je potrebné umiestniť (potlač, nalepenie) logo LÚ MV SR v primeranej veľkosti (20x10 cm) tak, aby bolo jasne viditeľné a čitateľné aj z väčšej vzdialenosti
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Pánska montérková blúza

	Zo strečovej tkaniny umožňujúce voľný pohyb, ramená vystužené 600D polyester, rukávy s nastaviteľnou manžetou, kapsičkami s klopom na levom rukáve, kryté zapínanie na zips, bočné vrecká na zips, regulovateľný pás, vetranie na chrbte, reflexné doplnky.
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Na chrbtovej časti blúzy je potrebné umiestniť (potlač, nalepenie) logo LÚ MV SR v primeranej veľkosti (20x10 cm) tak, aby bolo jasne viditeľné a čitateľné aj z väčšej vzdialenosti
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Pánska montérkové nohavice

	Zo strečovej tkaniny umožňujúce voľný pohyb, pás s pútkami na opasok, predné vrecká na zips, multifunkčné vrecká na oboch stranách, kolená zosilnené 600D polyesterom alebo materiálom Cordura s možnosťou vloženia kolenných výstuží, dve zadné vrecká, zadný spodný lem nohavice vystužený 600D polyesterom, reflexné doplnky
	N/A
	(doplní uchádzač)


Veľkostný sortiment pre „Odev pracovný delený letný“
	Základné veľkosti muži

	Veľkosť
	S 44-46
	M 48-50
	L 52-54
	XL 56-58
	XXL 60-62
	3XL 64-68

	Telesné miery

	Výška postavy
	170-176
	176-182
	182-188
	188-194
	188-194
	188-194

	Obvod pása
	72-80
	80-88
	88-96
	96-104
	104-112
	112-120

	Obvod hrudi
	84-92
	92-100
	100-108
	108-116
	116-124
	124-132

	Obvod krku
	37-38
	39-40
	41-42
	43-44
	45-46
	47-48






1.3
	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 3 Pracovná obuv univerzálna (leto, zima)
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo:
	18 ks
	
	

	Základný materiál:
	zvršok z odolného 1,8-2,0 mm polyesteru,3 vrstvová priedušná textilná podšívka, PU-PU, protišmyková, olejuvzdorná a antistatická podrážka odolná proti prepichnutiu
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Farba:
	Čierno-modrá
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Bezpečnostná poltopánka s kompozitnou špicou so špeciálnym zaťahovacím systémom umožňujúcim rýchle stiahnutie a uvoľnenie obuvi.
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Materiál vrchnej časti je z odolného polyesteru, predná časť zosilnená mikrovláknom, vnútorné zosilnenie päty mikrovláknom s priedušnou a oteru odolnou textilnou podšívkou,
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Vnútorné zosilnenie päty mikrovláknom s priedušnou a oteru odolnou textilnou podšívkou
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Podrážka je protišmyková, olejuvzdorná, antistatická a odolná proti prepichnutiu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Obuv musí spĺňať normy: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
	N/A
	(doplní uchádzač)



Veľkostný sortiment pre pracovnú obuv
	Základné veľkosti

	Veľkosti EU
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Dĺžka chodidla cm
	25,5
	26
	27
	28
	28,5
	29
	29,5
	30
	31





1.4
	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 4 Rukavice pracovné
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo:
	13 ks*
	
	

	Základný materiál:
	polyetylén s ultra vysokou molekulovou hmotnosťou zmiešaného s inými patentovanými vláknami, nepoužité žiadne kovové ani sklenené vlákna, odolné proti oderu, materiál ľahký a odolný voči ohňu (aramidové vlákno so silnou odolnosťou proti vysokým teplotám), antistatické vlastnosti materiálu
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Farba:
	PANTONE17-5104TCX gray
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Plošná hmotnosť:
	360 gr/m2 ± 5%
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Zloženie vrchný materiál:
	93 m-aramid, 5% p-aramid, 2% bikomponentné vlákno s uhlíkovým jadrom
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Rukavice operátora na manipuláciu s oceľovým lanom pri vrtuľníkových záchranných operáciách. Rukavice navrhnuté pre prácu s oceľovým lanom
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Prekrytie dlaňovej časti s ochranou prstov a palca odolným materiálom proti prepichnutiu a prerezaniu.
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Dostatočný rozsah pohybu ruky v rukavici
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Určené na manipuláciu s mazanými aj nemazanými káblami
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Ľahké a odolné voči ohňu
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Zaistenie na suchý zips na zápästí
	N/A
	(doplní uchádzač)


(*) – ak sa predpokladá, že 1  pár je v jednom balení čiže 13 ks v balení

Veľkostný sortiment pre rukavice pracovné
	Základné veľkosti

	Veľkosť
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Telesné miery

	Obvod dlane cm
	18
	19
	22
	24
	27
	29





1.5
	Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač)
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - technické parametre,  uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu

	Položka č. 5 Výstražná polokošeľa s golierom
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie „áno/nie“

	Množstvo:
	36 ks
	
	

	Farba:
	PANTONE17-5104TCX gray
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Plošná hmotnosť:
	140 gr/m2  (± 10 g)
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Zloženie vrchný materiál:
	100% rychloschnúci polyester
	(doplní uchádzač)
	N/A

	Výstražné tričko s golierom a krátkym rukávom, reflexné pruhy, úpravou pre rýchle a rovnomerné schnutie, žltej farby
	N/A
	(doplní uchádzač)

	Na chrbtovej časti blúzy je potrebné umiestniť (potlač, nalepenie) logo LÚ MV SR v primeranej veľkosti (20x10 cm) tak, aby bolo jasne viditeľné a čitateľné aj z väčšej vzdialenosti
	N/A
	(doplní uchádzač)



Veľkostný sortiment pre polokošelu s golierom (tričko)
	Základné veľkosti muži

	Veľkosť
	S
	M
	L
	XL
	XXL
	XXXL

	Telesné miery

	Výška postavy
	170-176
	176-182
	182-188
	188-194
	188-194
	188-194

	Obvod pása
	74-82
	82-90
	90-98
	98-106
	106-117
	117-123

	Obvod bokov
	89-96
	97-104
	105-112
	113-122
	122-136
	136-142





2. Emblém leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Farebnosť
[image: ]


Emblém pre technikov lietadiel a vrtuľníkov
[image: ]


Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.
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