**Príloha č.2 – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY**

Názov zákazky:

**„DSS LIBERTAS - stredisko Tuhárske nám.10, Lučenec, budova B - Rekonštrukcia okien“**

Rekonštrukcia/výmena starých okien a zostáv okná/dvere za nové plastové v počte 165 ks

v budove Domova sociálnych služieb LIBERTAS-stredisko Tuhárske 10, budova B, v Lučenci.

Špecifikácia a rozmery :

č.1 – 32 ks Jednodielne okno + príslušenstvo, rozmer 1440x1430 mm

č.2 – 60 ks Dvojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 2050x1430 mm

č.3 – 1 ks Dvojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 1440 x530 mm

č.4 – 20 ks Trojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 2040x530 mm

č.5 – 14 ks Trojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 1140x2030 mm

č.6 – 2 ks Dvojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 1440x530 mm

č.7 – 2 ks Vchodové dvere + príslušenstvo, rozmer 1060x2000 mm

č.8 – 1 ks Trojdielne okno + príslušenstvo, rozmer 2040x530 mm

č.9 – 27 ks Zostava Balkónové dvere/okno + príslušenstvo, rozmer 2052x2120 mm

č.10 – 2 ks Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo, rozmer 1130x2030 mm

č.11 – 2 ks Zostava Vchodové dvere/okno + príslušenstvo, rozmer 1760x2590 mm

č.12 – 1 ks Jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo, rozmer 1020x2020 mm

č.13 – 1 ks jednodielne vchodové dvere + príslušenstvo, rozmer 1020x2020 mm

Podrobné vymedzenie, technická špecifikácia predmetu zákazky :

* demontáž okien a dverí
* likvidácia a odvoz a zneškodnenie odpadu

- montáž nových plastových okien a dverí s príslušenstvom, so stavebno-montážnymi prácami (murárske práce, omietky, maľby)

- dodávka a montáž žalúzií a sieťok

- montáž vnútorných plastových parapetov a vonkajších hliníkových parapetov

V cene je aj zameranie pred realizáciou.

Záruka na okná sa požaduje minimálne 5 rokov.

Technické parametre okien a dverí :

* okenné rámy a dverné rámy plastové biele
* stavebná hĺbka profilu 76 mm, Uf rámu-1,1 W/m2K, 6 komorový profil
* výplň izolačné dvojsklo – 4-16-4, Ug 1,1 alebo lepšie (môže byť aj trojsklo)
* montáž s paropriepustnými a parozábrannými páskami v zmysle normy STN 73 31 34